П о с т о я н н ы й   т о к

1 По резистору сопротивлением 60 Ом проходит ток 0,15 А. Падение напряжения на резисторе равно:    
        А) 400 В;              В) 2,5 мВ;            С) 9 В;             D) 30В;               Е) 27 В.

2 При параллельном соединении проводников во всех проводниках одинаково:          
       А) сила тока;      В) напряжение ;       С)  I .U;          D)  I /U;      Е) мощность.

3  При  последовательном соединении проводников одинаково для них:
        А)  мощность;                     В)  сопротивление;                  C) напряжение;           
        D)  отношение I /U;                    Е)  cила тока. 

4 По проводнику протекает ток 800 мА при напряжении на его концах 16 В. Проводимость этого проводника равна: 
        А) 20 См;        В) 9,6 См;        С) 0,05 См;        D)12800 См;         Е) 50 См.

5 Общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно:




А) 3R ;            В) 3,25R ;       С)  7R ;        
D) 4R ;            Е) 5,5R.


6 Общее сопротивление участка цепи, показанного на рисунке, равно: 





А)  ;      В)  ;         C) ;      D)  ;         Е) .         





7 ЭДС источника тока 12В, его внутреннее сопротивление 1 Ом. Чтобы сила тока была равна 2А, сопротивление внешнего участка цепи должно быть равно:   
       А) 0,5 Ом;         В)  6,5 Ом;          С)  5,5 Ом ;           D) 5 Ом ;             Е) 7 Ом .

8  Мощности электрического тока соответствует размерность:
        А) Вт/А;            В) ВА. с;               C) ВА;          D) В/Aс ;             Е) В/А . 

9	Чему равен ток короткого замыкания источника с ЭДС ε = 2 В и внутренним 	сопротивлением  r = 1 Ом?
	  А)  1 А;               В)  4 А;               С)  0,4 А;            D)  0,25 А;               Е) 2 А.

10  В лампе мощностью 60Вт, подключенной к источнику тока 12 В, течет ток силой:     
       А) 20 А ;             В)  5А ;                С)  720 А ;          D) 0,2 А ;            Е)  7,2 А .

11    Работа тока силой 4А в проводнике сопротивлением 1,8 Ом в течение 
1 мин равна: 
        А) 432 Дж;      В) 777,6 Дж;       С) 7,2 Дж;          D) 1728 Дж;         Е)533 Дж.

12  КПД замкнутой электрической цепи, внешнее сопротивление которой 8 Ом, а внутреннее – 2 Ом, равно:
       А) 40%;             В) 80%;              С) 60%;                  D) 20%;                Е) 75% .

13  Падение напряжения на внешнем участке замкнутой цепи 90 В,  ЭДС, действующая в цепи 120 В.   КПД такой цепи равен:
      А) 40%;             В) 80%;              С) 43%;            D) 57 %;             Е) 75% .

14 Первому правилу Кирхгофа соответствует формулировка: 
 А) работа кулоновских   сил   по    перемещению   заряда  по замкнутой
        цепи  равна нулю;   
        В) алгебраическая сумма падений напряжений  в  замкнутом  контуре  равна   сумме ЭДС в этом контуре;
       C)алгебраическая сумма падений  напряжений  в  замкнутом контуре равна 0; 
        D) алгебраическая сумма токов сходящихся в  любом  узле разветвленной 
        электрической цепи равна нулю;  
        Е) сила  тока  на  участке  цепи прямо пропорциональна напряжению на этом  участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

[bookmark: _GoBack]15 Сила тока в проводнике меняется по закону I = 4 +2t,  где  I  выражено в Амперах и  t  в секундах. Заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 4 сек, равен:
       А)  32 Кл;            В) 42 Кл;	   С)  18 Кл; 	   Д)  16 Кл;	      Е)  48 Кл.
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