2.4 Временная нагрузка

Для расчета плиты принимается нагрузки АК и НК-80.
Нагрузка от автотранспортных средств в виде полос АК, где К – класс нагрузки. Класс нагрузки К принимается равным 14 для всех мостов на дорогах I-IV категорий, и равным 11 для малых и средних мостов на дорогах V категории. 
Каждая из которых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р=9,8К (кН) и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью ν (на обе колеи) – 0,98К (кН/м), где с – длина, м, соприкасания колеса с покрытием проезжей части (рисунок 2.4.1).
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[bookmark: _Hlk212408071]Рисунок 2.4.1 – Нагрузка АК
Для мостов, проектируемых под нагрузку А11 от тяжелых одиночных нагрузок в виде колесной нагрузки (одиночной четырехосной машины) НК-80 общим весом 80 т с нагрузкой на ось 20 тс (196 кН) (рисунок 2.4.2).
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Рисунок 2.4.2 – Нагрузка АК11 и НК80
Для определения давления на плиту от нагрузки АК и НК-80 нужно определить рабочую ширину плиты, которая воспринимает давление от колеса тележки или НК-80 (рисунок 2.2.3). 


При определении моментов от А-11 возможно несколько вариантов нагружения, в зависимости от рабочей ширины плиты:
  ≤1,5м.
Принимаем максимальное из значений.
Распределённая временная нагрузка (на 1м2) определится по формуле:

где V=1.1т/м; γv =1,2; Ртел=11т.; γтел=1,5.
Изгибающий момент (на 1 п.м. ширины плиты) определяется по формуле:

где (1 – μ) – динамический коэффициент.
Динамический коэффициент определяется по формуле:

Определение изгибающего момента и свободно опертой плите от НК-80

Принимаем максимальное значение а = 1,5м.





где Рнк-80=20т.; γнк=1; (1+μ)нк=1,1.

Полный изгибающий момент в свободно опертой плите определяется от сочетаний нагрузок:	

Принимаем максимальное значение М0 (т/м).

Расчетные изгибающие моменты определяются в сечении в середине пролёта плиты и в опорном сечении.
в середине пролета (в дальнейшем (1))



в опорном сечении (в дальнейшем (2))



[bookmark: _Hlk212923592]где: к1=0,5; к2= - 0,7, если   
к1=0,7; к2= - 0,7, если 
h – высота балки;
 – высота верхней полки плиты.
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