3 РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ СЕЧЕНИЙ БАЛКИ

3.1 Подбор поперечного сечения арматуры

Подбор поперечного сечения арматуры производится по найденным моментам от расчетных нагрузок. 
При подборе арматуры необходимо задаться классом бетона и армату-ры, размерами поперечного сечения и диаметром арматуры (рисунок 3.1.1, 3.1.2).
По таблице 2.3.3  выбираем расчетные значения сопротивления арматуры Rs.
Так как усилия в плите определены на полоску шириной 1,00м, то ширина плиты b=100 см=1,00 м. 
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Рисунок 3.1.1 – Поперечное сечение плиты с одиночной арматурой
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Рисунок 3.1.2 – Поперечное сечение плиты с двойной арматурой
Подбор рабочей арматуры в плите производится в сечениях: в середине пролета плиты по M1 (для конструирования нижних сеток) и в опорном сечении по М2 (для конструирования верхних сеток). 
Предварительно задаются диаметром арматуры ds=(0,012; 0,014; 0,016 м), и толщиной защитного слоя а3 принимается равным 2 см для нижней и 5 см для верхней арматуры.
Рабочая высота сечения плиты определяется по формуле (рисунок 3.1.1 а):
[image: ]
где h0 – рабочая высота сечения.
Рекомендуется производить определение требуемой площади поперечного сечения арматуры в предположении, что высота сжатой зоны меньше толщины плиты.
Для этого определяем табличный коэффициент  по формуле 
[bookmark: _Hlk212930618](1)             т/м2;
(2)           т/м2. 
где b – 1 м;  
R b – расчетное сопротивление на сжатие бетона – (табл. 2.3.1)
для  В40 = 2050 т/м2.
[bookmark: _Hlk212931711]Затем в таблице 3.1.1 по значению  определяем значение коэффициента ζ (дзета).

Таблица  3.1.1 – Определение коэффициента 

	=x/h0
	=zb/h0
	m
	
	=x/h0
	=zb/h0
	m

	0,01
	0,995
	0,01
	
	0,36
	0,82
	0,295

	0,02
	0,99
	0,02
	
	0,37
	0,815
	0,301

	0,03
	0,985
	0,03
	
	0,38
	0,81
	0,309

	0,04
	0,98
	0,039
	
	0,39
	0,805
	0,314

	0,05
	0,975
	0,048
	
	0,40
	0,8
	0,32

	0,06
	0,97
	0,058
	
	0,41
	0,795
	0,326

	0,07
	0,965
	0,067
	
	0,42
	0,79
	0,332

	0,08
	0,96
	0,077
	
	0,43
	0,785
	0,337

	0,09
	0,955
	0,085
	
	0,44
	0,78
	0,343

	0,10
	0,95
	0,095
	
	0,45
	0,775
	0,349

	0,11
	0,945
	0,104
	
	0,46
	0,77
	0,354

	0,12
	0,94
	0,113
	
	0,47
	0,765
	0,359

	0,13
	0,935
	0,121
	
	0,48
	0,76
	0,365

	0,14
	0,93
	0,13
	
	0,49
	0,755
	0,37

	0,15
	0,925
	0,139
	
	0,50
	0,75
	0,375

	0,16
	0,92
	0,147
	
	0,51
	0,745
	0,38

	0,17
	0,915
	0,155
	
	0,52
	0,74
	0,385

	0,18
	0,91
	0,164
	
	0,53
	0,735
	0,39

	0,19
	0,905
	0,172
	
	0,54
	0,73
	0,394

	0,20
	0,9
	0,18
	
	0,55
	0,725
	0,399

	0,21
	0,895
	0,188
	
	0,56
	0,72
	0,403

	0,22
	0,89
	0,196
	
	0,57
	0,715
	0,408

	0,23
	0,885
	0,203
	
	0,58
	0,71
	0,412

	0,24
	0,88
	0,211
	
	0,59
	0,705
	0,416

	0,25
	0,875
	0,219
	
	0,60
	0,7
	0,42

	0,26
	0,87
	0,226
	
	0,61
	0,695
	0,424

	0,27
	0,865
	0,236
	
	0,62
	0,69
	0,428

	0,28
	0,86
	0,241
	
	0,63
	0,685
	0,432

	0,29
	0,855
	0,248
	
	0,64
	0,68
	0,435

	0,30
	0,85
	0,255
	
	0,65
	0,675
	0,439

	0,31
	0,845
	0,262
	
	0,66
	0,67
	0,442

	0,32
	0,84
	0,269
	
	0,67
	0,665
	0,446

	0,33
	0,835
	0,275
	
	0,68
	0,66
	0,449

	0,34
	0,83
	0,282
	
	0,69
	0,655
	0,452

	0,35
	0,825
	0,289
	
	0,70
	0,65
	0,455



Требуемая площадь рабочей арматуры:
(1) 

(2) 
где Rp – расчётное сопротивление напрягаемой арматуры по таблице 2.3.2; 1,2 – коэффициент, принимаемый для увеличения трещиностойкости балки.  
где Rs, - расчетное сопротивление арматуры, для А-III Rs, = 35500 т/м2.
При определении коэффициента  может оказаться, что 0.455. В этом случае, как правило, необходимо увеличит высоту сечения балки.
Количество стержней рабочей арматуры на 1м ширины плиты (для 1 и 2 случая):
  
Аds – площадь одного стержня:

Количество стержней должно быть в пределах 5 < nds < 14.
Распределительная арматура:



где  dк=6мм. – диаметр конструктивной арматуры.
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