
Под интенсивностью движения понимается … 
A) Количество автомобилей, проходящее через некоторое сечение автомобильной дороги за единицу времени;
B) Число транспортных средств, проезжающих по дороге за определенный  период времени;
C) Фактическое количество транспортных средств, проехавших по дороге за определенный период времени;
D) Число транспортных средств, которое может проехать через сечение дороги за единицу времени;
Е) Число транспортных средств, которое может проехать по дороге за единицу времени в обоих направлениях.

Провозная способность дороги…
А) максимальная масса грузов, которые могут быть перевезены через данный участок автомобильной дороги в единицу времени;
В) максимальная масса грузов или количества пассажиров, которые могут быть перевезены через данный участок автодороги в единицу времени; 
С) максимальное количество пассажиров, которые могут быть перевезены через данный участок автомобильной дороги в единицу времени; 
Д) эксплуатационный показатель дороги, характеризующий сопротивляемость дорожных покрытий воздействию автомобильного движения; 
Е) показатель дороги, характеризующий вероятность безотказной работы автодороги. 

Техническая скорость показывает… 
А) среднюю скорость на данном маршруте с учетом задержек, вызванных наличием пересечений в одном уровне, железнодорожных переездов, или взаимным влиянием автомобилей в потоке; 
В) среднюю скорость на данном маршруте без учета задержек, вызванных наличием пересечений в одном уровне, железнодорожных переездов, или взаимным влиянием автомобилей в потоке; 
С) максимальную скорость на данном участке дороги; 
Д) среднюю скорость, на которую рассчитывают работу всех систем управления движением; 
Е) среднюю скорость на данном маршруте без учета задержек, вызванных наличием пересечений в одном уровне или другими факторами, и определяется в основном размерами геометрических элементов дороги. 

Коэффициент сцепления – это…
А) отношение максимального значения силы тяги на ободе колеса к весу автомобиля; 
В) отношение минимального значения силы тяги на ободе колеса к сцепному весу автомобиля; 
С) отношение максимального значения силы тяги на ободе колеса к сцепному весу автомобиля; 
Д) отношение  силы тяги на ободе колеса к сцепному весу автомобиля; 
Е) отношение силы тяги автомобиля к сцепному весу автомобиля.

Как называется возможность движения по дороге с заданной скоростью в различные периоды года… 
А) проезжаемость дороги;
В) срок службы автомобильной дороги;
С) ровность дорожного покрытия;
Д) работоспособность дорожной одежды;  
Е) износостойкость покрытия.

Показатель, характеризующий  эффективности работы автомобильного транспорта в рассматриваемых дорожных условиях…
А) себестоимость перевозок;
В) дорожная составляющая себестоимости перевозок;
С) транспортная составляющая себестоимости;
Д) потери от ДТП;
Е) стоимостные коэффициенты.

Показатели, характеризующие  общее состояние автомобильной дороги и условия движения по  ней…
А) надежность автомобильной дороги, проезжаемость дороги, относительная аварийность, коэффициент аварийности, коэффициент безопасности, обеспеченность видимости на дороге;
В) себестоимость перевозок, потери от дорожно-транспортных происшествий;
С)  интенсивность движения, пропускная способность дороги, провозная способность дороги;
Д) прочность дорожной одежды, работоспособность дорожной одежды;
Е) интенсивность движения, себестоимость перевозок, коэффициент сцепления.
 
Уровень удобства А характеризуется следующими коэффициентами…
А) z≤0,2; с≥0,9; ρ<0,1; 
В) 0,5≥z≤0,2; с≥0,9; ρ<0,1;
С) z≤0,2; с≥1; ρ<0,1;
Д) z≤0,3; с≥0,8; ρ<0,1;
Е) z≤0,3; с≥1,0; ρ<0,1.

Основной причиной происшествия при уровне удобстве В является
А) неправильный обгон;
В) превышение скорости;
С) недооценка водителями скорости впереди идущего автомобиля;
Д) несоблюдение безопасной дистанции движения;
Е) отсутствие технических средств регулирования.

Какой вид обследования выполняются с работниками ДП и службы организации движения с целью предварительной оценки дорожных условий…
А) текущие;
В) оперативные ;
С) контрольные;
Д) сезонные;
Е) частичные.

Когда выявляют участки дороги, не отвечающие требованиям безопасности движения, и участки возможных заторов …
А) в подготовительный период;
В) в камеральный период;
С) в полевой период;
Д) в осенний период;
Е) в неблагоприятных погодных условиях. 

Чему равна коэффициент безопасности на опасных участках?
А) <0,8;
В)  0,4-0,6;
С) 0,2-0,8;
Д) >0,8;
Е) <0,4.

Основными видами разрушений дорожного покрытия являются
А) деформации и разрушения, вызванные пучинами;
В) потери прочности дорожной одежды;
С) просадки нежестких дорожных оджед;
Д) волны, гребенка, сдвиги, трещины;
Е) проломы

Для чего предназначен микропрофилограф игольчатого типа?
А) для измерения коэффициента сцепления;
В) для измерения ровности покрытия;
С) для измерения шероховатости;
Д) для измерения износостойкости покрытия;
Е) для измерения прочности дорожной одежды.


Чему равен коэффициент сцепления  (при скорости 60 км/час) при особо благоприятных условиях движения?
А) 0,2;
В)  0,7;
С) 0,4;
Д) 0,5;
Е) 0,3.

Значение установившейся скорости на подъеме рассчитывается по формуле…
А) V=Vн/(1+αI);
В) V=Vн/(α+I);
С) V= (1+αI)/Vн;
Д) V= (1+αI)/Vб;
Е) V=Vн/(1+α).

Площадки отдыха на дорогах общего пользования устраивают через…. 
А) 8-25 км;
В) 4-14 км;
С) 5-15 км;
Д) 1-2 км;
Е) 3-4 км.

Дополнение и улучшение ландшафта озеленением, оборудованием  и оформлением дороги называется…
А) учетом соблюдения требований охраны окружающей среды;
В) уровнем удобства;
С) декоративным качеством дороги;
Д) архитектурным бассейном;
Е) архитектурным качеством дороги.

Длина архитектурных бассейнов соответствует участку дороги, который проходит автомобиль, двигаясь с расчетной скоростью в течение 3-5 мин, и составляет; для дорог 4 и 5 категории….
А) 6-8 км;
В) 1-2 км;
С) 3-4 км;
Д) 4-5 км;
Е) 5-6 км.

При обследовании автомобильных дорог с точки зрения ее архитектурно-ландшафтных качеств оценивают…
А) Декоративные качества озеленения, породы, возраст и состояние древесной и кустарниковой растительности в придорожной полосе шириной 50 м в каждую сторону;
В) транспортно-эксплуатационные показатели автомобильной дороги;
С) ровность дорожного покрытия;
Д) сцепные качества покрытий;
Е) надежность автомобильной дороги.
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