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3aoaya. Paccuurath mapaMeTphl YCTAHOBKH TIO 3NEKTPOPaso-
rpeBy GETOHHOMN CMECH NPU CEAYIOLMX UCXONHBIX JAHHBIX: CMEH-
Hasl TIPOU3BOAMTENBHOCTE 80 MS; JUTATENBHOCTh CMEHBL Toy — 8,0 u;
HavanbHas Temneparypa GeToHHOM cMech £y = +10 °C; koHeuHas
TEMIEpaTypa pasorpesa GeToHHOI cmecH # = +80 °C; Bpemsa pazo-
rpesa GeTOHHOIT cMecH Tp = 10 MHH; HAYAIBHOE YAENBHOE MMEKTPH-
4ECKOe CONpOTHBIIEHUE GeTOHHOH cMecH Py = 700 OM-cM; MMHI-
MAIbHOE Prin = 409 OM-CM; IUIOTHOCTh cMecH Y5 = 2400 Kkr/v’;

yaenbHas Teroemkocts C = 0,25 kkan/ KrTpaji; HanpsuKeH:e B CeTH
U=380B.
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Pewenue:
1. OnpesiemaM  yAeIbHBIH PAcXo[ MEKTPOIHEPTUH C y4eTOM
TEMIONOTEPh B OKPYKAIONLYIO CPey

W, =g, Coe gy 30:25:2400:70
* =0 864 364

2. Haifzem pacyeTHOE 3HAYEHHE YIETbHOTO 3IEeKTPHYECKOro
COIPOTUBJIEHUS

=63 kBr-u/n’.

Pyt Py 700+490

=595 Om-cm.
Pr=m 2
3. Bbruncimm paccrosiHie MesKILy 21eKTpoaMu
U 380

=———==25CM
60-63-595
100010
4. Onpesiermm oGbeM pasorpeBaeMoii cveck
80-10 3
V=M1, =——=166 M.
78060 "

5. PaccunTaeM MakCHMaJIbHYIO DIEKTPUYECKYIO MOLIHOCTh
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p UV 380 -166-10°

™ 71000-p -2 1000-490-252 =782 1Br.

6. OmpeenmM KONMYECTBO MEKTPOIOB (3 nexTpoaa = 1 cm)
n,=3-n+1=3-2+1="7.
Tor/a KoJTMYECTBO OTCEKOB YCTAHOBKH OYZET:
3n=n-1=7-1=6.

7. Haiinem mmpuHy ycTaHOBKH (GyHKepa)
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b=(n,~1)I+n,-8=6-25+7-1=157 cm.
8. OnpeziemiM aKTHBHYIO TIOBEPXHOCTS AMEKTPOLA

Vorl0° _1,66-1¢°
b 157

9. PaccunrtaeM JNMHHY OIGKTPONA, HPHUHSB BbICOTY 0abu
7 =280 cM,

F= 10573 cm’.

F_10573

h 80

10. Onpenenum MakCHManbHBbI THHEHHBI TOK

10°-P 10°.782
[y = s = =1190 A.
" BU, 173-380

11. Haltnem pacyeTHYIO 9MEKTPHYECKYIO MOLIHOCTh
P 782

S = fm
P K,mecose 1,5-0,9

=132 oM.

=580 xBr.




