3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КАБИНЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
И ЗАДАЧИ КЛАССА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ
3.1 Цель работы
Изучить назначение и функции кабинета (помещения) безопасности движения, ознакомиться с оборудованием кабинета.
3.2 Краткие теоретические сведения
Кабинеты по безопасности движения создаются на автотранспортных предприятиях для проведения методической и воспитательной работы с водителями и другими работниками предприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Деятельность кабинета должна обеспечивать решение следующих основных задач:
–  активная пропаганда и укрепление практической работы предприятия в области обеспечения безопасности движения передовым опытом, новыми достижениями науки и техники;
–  повышение знаний и профессионального мастерства водителей;
–  ознакомление водителей и работников автотранспортного предприятия с требованиями, связанными с обеспечением безопасности движения;
–  информирование работников предприятия о состоянии транспортной дисциплины в коллективе и уровне аварийности на предприятии;
–  оказание необходимых консультаций сотрудникам предприятия по Правилам дорожного движения (ПДД), правилам безопасного управления транспортными средствами и вопросам обеспечения безопасности движения.
К основному оборудованию относятся:
–  комплект наглядных учебных пособий по дорожным знакам и дорожной разметке, разъезду транспортных средств на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках, а также учебные пособия по основам безопасного движения и аварийным ситуациям;
–  классная доска, магнитная доска, видеомагнитофон (двойное изображение);
–  аппаратура для автоматизированного контроля знаний;
–  фотоаппараты, видеокамеры;
–  столы и стулья для слушателей, стол и стул для преподавателя, письменный стол и канцелярский шкаф для рабочего места инженера по безопасности дорожного движения.
Помимо указанного основного оборудования к дополнительному оборудованию кабинета безопасности движения относятся:
–  автомобильные тренажёры для совершенствования эффективных и безопасных приёмов управления автомобилем;
–  аппаратура для группового обучения водителей и проверки знаний по безопасному управлению транспортными средствами;
–  учебно-тренировочные стенды и тренажёры по ПДД;
–  приборы и оборудование для контроля психофизиологических функций водителя.
Важную роль играет удобно организованный режим работы кабинета безопасности движения. Кабинет должен быть открыт в то время, когда большинство водителей свободны от работы, а также в периоды возвращения автомобилей на предприятие и междусменные интервалы.
В общем случае площадь кабинета может быть рассчитана по следующей формуле:
S = ΣSоб · k + N · S1                                          (3.1)
где:
ΣSоб - суммарная площадь горизонтальных проекций оборудования, размещённого на полу, м²;
k - коэффициент плотности размещения оборудования (принимается равным 3 или 4);
N - число одновременно обучающихся водителей (работников автотранспортного предприятия);
S1 - удельная площадь на одно место (принимается 2,5 м²/место).
Расчёт по формуле (3.1) в ряде случаев эффективен. Например, для оценки оснащённости действующего кабинета в соответствии с имеющейся площадью. Иногда на практике возникает необходимость реконструкции кабинета безопасности движения в связи с современным оборудованием. Поэтому площадь помещения следует рассчитывать с учётом перспективы развития автотранспортного предприятия.
Площадь помещения безопасности движения можно определять в зависимости от числа водителей на автотранспортном предприятии. В таблице 2 приведена рекомендуемая зависимость площади помещения безопасности движения от числа мест и количества человек. Эти данные можно использовать при разработке дипломных проектов по организации работ на автотранспортном предприятии.
Таблица 2 – Рекомендуемая площадь помещения безопасности движения
	Число водителей
	Число посадочных мест в помещении
	Площадь размещения слушателей, м²

	501 и более
	26–30
	60–75

	301–500
	21–25
	40–50

	151–300
	12–15
	30–38

	50–150
	10–12
	25–30



Для каждого класса безопасности движения дополнительно рекомендуется предусматривать площадь размещения 6–7 м².
Использование видеомагнитофонов в службе безопасности движения на автотранспортных предприятиях США
В настоящее время большое значение придаётся качественной профессиональной подготовке сотрудников. На многих автотранспортных предприятиях США используются видеофильмы. Практика показывает, что видеотехника не требует значительных затрат. В статьях приводится опыт использования на автотранспортных компаниях и даются советы о том, как самостоятельно готовить высококачественные учебные видеофильмы.
На автотранспортном предприятии видеофильмы применяют для ознакомления принимаемых на работу, разъяснения порядка работы с грузами, совершенствования мастерства механиков, а также для демонстрации безопасного управления автомобилем в рекламных целях. Одним из преимуществ видеотехники является возможность использования видеофильмов вместо различных письменных инструкций и дорогостоящих агитационных автобусов на удалённых терминалах. Многие автотранспортные предприятия не стремятся использовать видеооборудование из-за его высокой стоимости, однако компания Preston Trucking Co. считает, что понесённые затраты окупаются.
Приведён пример использования видеотехники в этой компании. График работы водителей не всегда позволяет им участвовать в собраниях, водители чувствуют себя оторванными от коллектива компании. Для устранения этих недостатков на каждом терминале установлены видеосистемы для показа видеофильмов, информирующие по вопросам подвижного состава и оборудования, технического обслуживания и ремонта, политики компании.
Стоимость видеооборудования может быть различной. Приемлемое качество изображения можно получить, используя бытовые видеокамеры и магнитофоны общей стоимостью до 2 тысяч долларов. В то же время компания приступает к приобретению качественного оборудования, вкладывая максимально возможные средства и привлекая специалистов для съёмки фильмов. Такой подход приучает людей видеть на экране телевизора только качественные изображения, поэтому фильмы, подготовленные любительским способом, теряют привлекательность для зрителей и подрывают престиж компании.
Производство высококачественных фильмов обходится дорого. Общая стоимость видеооборудования и помещений для производства видеофильмов в компании оценивается в 565 тысяч долларов, полностью оборудованная монтажная лаборатория - 350 тысяч долларов. Затраты на производство фильмов первого класса не ограничиваются стоимостью приобретённого оборудования. Для подготовки 15-минутного фильма требуется одна неделя работы. Однако полученный продукт можно сравнить с широко распространёнными хорошими телепрограммами.
Компания A-PA Transport придерживается иного мнения: видеопродукция для внутреннего использования не обязательно должна быть первоклассного качества. Парки с небольшими возможностями могут добиваться удовлетворительных результатов с помощью бытовой аппаратуры - переносных трансляционных телекамер и магнитофонов.
Организация работы по безопасности движения на автотранспортных предприятиях Канады
Усиление конкуренции в автотранспорте Канады привело к снижению прибыли и необходимости жёсткой экономии. Многие автотранспортные компании заинтересованы в выделении минимальных средств на выполнение программы по безопасности движения, что приводит к отдельным мероприятиям, не дающим большого эффекта.
Канадская автотранспортная фирма Simpsons-Sears Ltd. of Rexdale, несмотря на экономические трудности, постоянно проводит работы по повышению безопасности движения. Эти работы дают хорошие результаты в плане увеличения доходов и снижения аварийности.
В компании имеется 180 тягачей, 17 бортовых грузовых автомобилей, 1200 прицепов. Штат водителей составляет 400 человек. На предприятии зарегистрировано 177 ДТП, по 94 из них найдены меры предупреждения, ущерб составил 170 тысяч долларов.
Значение работы по безопасности движения: используется технически исправный подвижной состав, строго контролируется график технического обслуживания, к управлению автомобилем допускаются только квалифицированные водители.
На каждом из 7 терминалов компании работает инструктор. В компании предусмотрена программа повышения водительского мастерства. Одним из мероприятий этой программы является ежегодное поощрение работника терминала, показавшего самый низкий показатель аварийности (отношение числа предотвращённых ДТП к 100 тысячам миль пробега за год).
Инструкторами чаще всего становятся бывшие первоклассные водители-профессионалы компании. В течение одного дня они наблюдают за работой водителей и составляют отчёт, в котором отмечают неправильные навыки и ошибочные привычки при управлении автомобилем.
С помощью таких индивидуальных программ компания готовит высококвалифицированных водителей из числа своих работников. Некоторые водители начинали работу в компании с выполнения различных работ или в качестве механиков. Преимущество отбора водительского состава из сотрудников компании заключается в том, что администрация знает личные качества будущих водителей.
Большое внимание уделяется повышению профессионального мастерства водителей. Водители компании занимали призовые места в народных соревнованиях по безопасности движения и экономии горюче-смазочных материалов.
Кроме того, для водителей компании установлено ограничение скорости движения до 55 миль/ч. Выполнение этого требования привело к экономии топлива.
По мнению руководства компании, непрерывность работы, повторение мероприятий и добросовестный труд сотрудников обеспечивают выполнение программы безопасности движения.
3.3 Порядок выполнения работы
3.3.1  Изучить краткие теоретические сведения.
3.3.2  На примере какого-либо автотранспортного предприятия подготовить реферат о работе и оборудовании помещения безопасности движения.
3.3.3  Подготовить отчёт к защите.
3.4 Контрольные вопросы
34.1  Создание кабинета безопасности движения.
3.4.2  Охарактеризуйте мероприятия, проводимые в кабинете безопасности движения.
3.4.3  Запишите формулу для определения площади кабинета безопасности движения.
3.4.4  Назовите основное оборудование кабинета безопасности движения.
3.4.5  Опишите порядок размещения оборудования в кабинете безопасности движения.
[bookmark: _GoBack]3.4.6  Требования, предъявляемые к кабинету безопасности движения.
