2.2 [bookmark: _TOC_250009]Оценка снегозаносимости участков автомобильной дороги

По степени снегозаносимости все участки дорог делят на снегонезаносимые и снегозаносимые. Снегонезаносимые участки дорог не подвержены образованию снежных заносов, поэтому на них не предусматривают средства защиты.
При оценке степени снегозаносимости учитывают следующие факторы: климатические условия, ситуацию на придорожной полосе, параметры продольного и поперечного профилей автомобильной дороги. Участки дороги относят к снегонезаносимым:
по климатическим условиям
· при расчётном годовом снегоприносе менее 25 м3 на 1 м дороги;
по ситуации
· проходящие через лесной массив или населённый пункт;
· расположенные на орошаемых или осушаемых землях, пашне, земельных участках, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками;
по параметрам продольного и поперечного профилей дороги
· насыпи высотой равной или более руководящей рабочей отметки по условию снегонезаносимости, не имеющие барьерных ограждений;
· глубокие нераскрытые выемки, подветренный откос которых может вместить весь снег, приносимый за зиму;
· выемки с полками, предусмотренными для размещения приносимого метелью снега на подветренных откосах выемок.
Согласно СНиП 3.03-09-2006* «Автомобильные дороги» высоту снегонезаносимой насыпи на участках дорог, проходящих по открытой местности, определяют согласно формуле:

Ннез  hs  h ,	(2.5)

где Ннез  – высота незаносимой насыпи, м; hs – расчетная высота
снежного покрова в месте, где возводится насыпь, с вероятностью



превышения 5%, м; ∆h – возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое для обеспечения ее незаносимости, м.
Высоту снежного покрова различной обеспеченности определяют на основании многолетних статистических данных. Обеспеченность показывает количество случаев превышения исследуемой величины за 100 лет. В случае отсутствия достаточных метеорологических данных допускается упрощенное определение hs по данным «Наибольшая декадная высота снежного покрова различной обеспеченности» справочника по климату.
Необходимое возвышение бровки насыпи над расчётным уровнем снежного покрова (Δh) принимается в зависимости от категории автомобильной дороги в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Значение величины ∆h

	I категория
	II категория
	III категория
	III категория
	V категория

	1,2 м
	0,7 м
	0,6 м
	0,5 м
	0,4 м



В районах, где расчетная высота снежного покрова превышает 1 м, необходимо проверять достаточность возвышения бровки насыпи над снежным покровом по условию беспрепятственного размещения снега, сбрасываемого с дороги при снегоочистке, используя формулу:

hsc

 0,375  hs

 B ,	(2.6)
a

где В – ширина земляного полотна, м; а – расстояние отбрасывания снега с дороги снегоочистителем (а = 8 м).
Насыпи, высота которых меньше руководящей отметки Ннез ,
могут подвергаться снежным заносам при метелях. Их нужно поднимать до требуемой по условию незаносимости отметки (в рамках капитального ремонта или реконструкции для существующих автомобильных дорог) или ограждать снегозащитой.
Выемка не заносится, если всё количество снега, накапливающееся при метелях и снегопадах, размещается на подветренном откосе, не выходя на дорожное полотно. Условие незаносимости выемок с крутыми откосами (круче 1:3) выражается следующей зависимостью:

WОТ  Wсп  Wсо  Wм ,	(2.7)

где WОТ – снегоёмкость откоса и надкюветной части выемки, м3/п.м; WСП – объём снега попадающего на откос и кювет при снегопадах, м3/п.м; WСО – объём снега, сметаемого при снегоочистке с половины ширины земляного полотна по верху, м3/п.м; WМ – объём метелевого снега, поступающего к выемке, м3/п.м.
Снегоемкость откоса и надкюветной части выемки (рис. 2.4) оценивают по формуле:
WОТ  0,9  F ,	(2.8)

где F – площадь фигуры в поперечном профиле дороги, получаемой в пределах: 1) очертаний откосов, кювета и аккумуляционных полок (если они есть) справа от бровки земляного полотна, 2) вертикальной линии, проходящей через бровку земляного полотна, 3) горизонтальной линии, проходящей на уровне рабочей отметки выемки.
Суммарный объем WСП и WСО оценивают по формуле:


WСП

 WСО  L

 Hс

(2.9)

где НС – высота снежного покрова 95% обеспеченности; L – расстояние по горизонтали от оси дороги до кромки откоса выемки.

Выемки с пологими откосами (положе 1:3) считаются среднезаносимыми независимо от того, какую снегоёмкость имеет их подветренный откос.
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Рисунок. 2.4. Расчетная схема для оценки снегоемкости откоса выемки1:m
1:n


По степени снегозаносимости участки автомобильных дорог принято разделять по категориям (табл. 2.3).
[bookmark: _GoBack]Таблица 2.3
Характеристики участков дорог по степени снегозаносимости

	Категория заносимости
участков снегом
	
Характеристика участка автомобильной дороги

	


Слабозаносимые
	1) насыпи высотой менее руководящей рабочей отметки по условию снегонезаносимости, но больше высоты снежного покрова с расчётной вероятностью превышения;
2) насыпи с дорожными ограждениями;
3) пересечения в одном уровне

	


Среднезаносимые
	1) раскрытые выемки (с откосами 1:7 – 1:10);
2) выемки, разделанные под насыпь;
3) нулевые места и насыпи ниже высоты снежного покрова в данной местности, определённой с расчётной вероятностью превышения;
4) полувыемки-полунасыпи;
5) пересечения в разных уровнях

	
Сильнозаносимые
	1) нераскрытые выемки любой глубины, если на подветренном откосе не может разместиться весь снег, приносимый в течение зимы;
2) все выемки на кривых в плане



Выполнив анализ заданного продольного и поперечного профиля автомобильной дороги, отражают распределение участков дороги по степени снегозаносимости в схеме зимнего содержания (рис. 2.3.).



[image: ]


Рисунок 2.3 Схема зимнего содержания автомобильной дороги
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