11-ПАКЕТ 
1) Көлденең қимасының ауданы S = 0,17 мм2 сымнан өтетін ток күші I =0,15 А. Токтың тығыздығы қандай?
1. 8,8·105  А/м2
1. 6,8·105  А/м2
1. 5,8·105  А/м2
1. 3,8·105  А/м2
1. 2,8·105  А/м2
2) Диаметрі 3 мм сымнан өтетін ток күші 0,2 А. Токтың тығыздығы қандай?
4. 20 кА/м2
4. 25 кА/м2
4. 28 кА/м2
4. 40 кА/м2
4. 45 кА/м2
3) Көлденең қимасының ауданы 1,6 мм2 өткізгіштен 2 с уақыт ішінде 2 1019 электрон өтеді. Токтың тығыздығы қандай?
1. 1 А/мм2
1. 2,1 А/мм2
1. 1,57 А/мм2
1. 0,73 А/мм2
1. 6,4 А/мм2
4) Ұзындығы l=1 м мыс өткізгіштің (ρ=16∙10-9 Ом∙м) ұштарындағы потенциалдар айырмасы 2 В. Ток күшінің тығыздығы:
1. 320 МА/м2
1. 0,8 А/м2
1. 80 МА/м2
1. 125 МА/м2
1. 0,32 А/м2
5) Өткізгіштегі кернеу 32 В болса, онда одан өтетін ток 0,4А болуы үшін оның кедергісі қандай болуы керек?
0. 16 Ом
0. 0,4 Ом
0. 80 Ом
0. 32 Ом
0. 12,8 Ом
6) Металл өткізгішті қыздырғанда оның кедергісі қалай өзгереді?
4. өзгермейді
4. артады
4. кемиді
4. жоғары температурада кемиді, ал төменгі температурада өзгермейді
4. Кедергі тек ток күшіне тәуелді
7) Бойымен 0,15 А ток өтіп жатқан кедергісі 45 Ом өткізгіштегі кернеудің түсуі мынадай:
1. 300 В
1. 6,75 В
1. 13,5 В
1. [bookmark: _GoBack]30 В
1. 45 В
8) Ұзындығы 500 м және диаметрі 2 мм мыс сымның (ρ = 0,017 10-6 Ом·м) кедергісі:
1. 1,7 Ом
1. 0,17 Ом
1. 17 Ом
1. 27 Ом
1. 2,7 Ом
9) Диаметрі d=1 мм, массасы m=300 г болат сымның (ρ = 0,12 10-6 Ом·м, ρ=7700 кг/м3) кедергісі:
1. 2,3 Ом
1. 29 Ом
1. 7,5 Ом
1. 3 Ом
1. 9,1 Ом
10) Екі өткізгіш тізбектей қосылғанда жалпы кедергі 5 Ом, ал параллель қосылғанда жалпы кедергі 1,2 Ом тең. Өткізгіштердің кедергілері қандай?
1. R1= 1 Ом, R2=2 Ом
1. R1= 3 Ом, R2=5 Ом
1. R1= 3 Ом, R2=2 Ом
1. R1= 4 Ом, R2=1 Ом
1. R1= 5 Ом, R2=2 Ом
11) Кедергілері бірдей R=3 Ом үш өткізгіш өзара параллель қосылып, кедергісі 5 Ом резисторға тізбектей жалғанған. Жалпы кедергі:
1. 5 Ом
1. 6 Ом
1. 7 Ом
1. 8 Ом
1. 9 Ом
12) Кедергілері бірдей R=3 Ом үш өткізгіш өзара тізбектей қосылып және кедергісі 5 Ом резисторға параллель жалғанған. Жалпы кедергі:
1. 1,5 Ом
1. 2,5 Ом
1. 3,2 Ом
1. 5,3 Ом
1. 6,7 Ом
13) Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелген электр шамдарын 127 В кернеуге қосу үшін олардың нешеуін өзара тізбектей жалғау керек?
1. 10
1. 15
1. 17
1. 18
1. 21
14) Кедергісі 240 Ом электр шамы 120 В кернеуге есептелген. Оны 220 В кернеуге қосу үшін ұзындығы қандай нихром сымды тізбектей жалғау керек? Сымның көлденең қимасының ауданы S= 0,55 мм2, меншікті кедергісі ρ =1,1 10-6 Ом·м
1. 50 м
1. 100 м
1. 150 м
1. 200 м
1. 250 м
15) Кедергісі 1 Ом сымды 3 есеге ұзартып созған соң оның кедергісі қандай болады?
1. 9 Ом
1. 6 Ом
1. 3 Ом
1. 1 Ом
1. 5 Ом
16) Кедергісі R=80 Ом сымды төртке бөліп, өзара параллель жалғаса, жалпы кедергі қандай болады?
0. 5 Ом
0. 8 Ом
0. 15 Ом
0. 20 Ом
0. 40 Ом
17) Әрқайсысы U0= 3 В кернеуге және  I=0,3 А ток күшіне есептелген төрт шамды параллель жалғап, U= 5,4 В кернеу көзінен қоректендіру керек. Бұл үшін шамдарға тізбектей қосылған резистордың R кедергісі қандай болу керек?
1. 16,5 Ом
1. 15,5 Ом
1. 13,5 Ом
1. 17,5 Ом
1. 18,5 Ом
18) Әрқайсысының кедергісі 200 Ом болатын бір-біріне параллель жалғанған 20 резистордың жалпы кедергісі:
1. 4000 Ом
1. 20 Ом
1. 400 Ом
1. 10 Ом
1. 100 Ом
19) Тізбектей жалғанған бірдей екі өткізгіштің жалпы кедергісі 40 Ом. Егер оларды параллель жалғайтын болсақ, онда жалпы кедергі неге тең?
A) 10 Ом
B) 20 Ом
C) 30 Ом
D) 15 Ом
E) 25 Ом
20)  Біртекті өткізгіштегі токтың тығыздығы j=2 А/мм2. Көлденең қимасының ауданы S=100 мм2 өткізгіш арқылы өтетін ток күшін анықтау керек:
1. 2 мкА
1. 2 мА
1. 0,02 А
1. 2 А
1. 200 А


