14-пакет 
1) Kандай физикалық шама генримен өлшенедi?
1. магнит ағыны
1. магнит индукциясы
1. индукцияның ЭKК-i
1. контурдың индуктивтiлiгi
1. кернеулілік
2) Бойымен 10А тең ток жүрген кезде соленоидта 0,4 Вб тең магнит ағыны пайда болады. Cоленоидтағы магнит өрiснің энергиясы қандай болады?
1. 0,8 Дж
1. 0,2 Дж
1. 2 Дж
1. 4 Дж
1. 2,5 Дж
3) Шексiз ұзын соленоидтың индуктивтiлiгiн анықтайтын формула:
1. 

1. 

1. 

1. 
+
1. 

4) Парамагниттi орта үшiн салыстырмалы магнит өтiмдiлiгі:
1. 
+
1. 

1. 

1. 

1. 

5) Соленоидтың көлденең қимасы арқылы өтетін магнит ағыны 5 мВб тең. Соленоидтың ұзындығы 25 см. Соленоид 10 орамнан тұрады. Соленоидтың магнит моменті неге тең?
1. 12,5 А·м2
1. 1 А·м2
1. 10 А·м2
1. 1,25 А·м2
1. 100 А·м2
6) Ток күші 5 А тең болғанда өткізгіш орамында 0,6 Вб тең магнит ағыны пайда болады. Орам индуктивтілігі қандай?
1. 8,33 Гн
1. 3 Гн 
1. 0,10 Гн
1. 0,12 Гн
1. 0,3 Гн
7) Қабырғалары 5 және 4 см тең тік бұрышты катушка, индукциясы 0,5 Тл тең біртекті магнит өрісіне орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А тең. Катушкаға әсер етуші максимал айландыру моменті неге тең?
1. 2 Н·м
1. 2·10-3 Н·м
1. 20 Н·м
1. 1 Н·м
1. 3·10-3 Н·м
8) Магнит моментiнiң өлшем бiрлiгi:
1. 

1. 

1. 

1. 
+
1. 

9) Магнит моменті рm , радиусы R тең сақиналы өткізгіш арқылы қандай ток өтеді?
1. BIS
1.  рm R2
1.  рm / 2 R
1.  рm /  R2   +
1. рm R
10) Өздік индукцияның ЭҚК-інің формуласы
1. 

1. 
 +
1. 

1. 

1. 

11) Ток күші тұрақты контурдағы магнит өрісінің энергиясы 2 есеге кемуі үшін , оның индуктивтілігін қалай өзгерту керек?
1. 16 есеге кеміту керек
1. 2 есеге арттыру керек
1. 2 есеге кеміту керек
1. 16 есеге арттыру керек
1. 4 есеге кеміту керек
12) Кернеулігі 2 есеге артқан магнит өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы қалай өзгереді?
1. 2 есеге кемиді
1. 2 есеге артады
1. 4 есеге кемиді
1. 4 есеге артады
1. 16 есеге кемиді
13) Контурдағы ток күші I= 10 А , магнит ағыны Ф= 0,5 Вб. Контурдың индуктивтігі қандай?
1. 1 Гн
1. 0,7 Гн
1. 0,5 Гн
1. 0,1 Гн
1. 0,05 Гн
14) Радиусы r= 5 см дөңгелек контурдан I=10 А ток өтіп жатыр. Контурдың рm магнит моментін анықтау керек.
1. 18,6 мА·м2
1. 38,6 мА·м2
1. 48,6 мА·м2
1. 58,6 мА·м2
1. 78,5 мА·м2
15) Диаметрі d= 10 см дөңгелек контурдың магнит моменті рm= 0,2 Ам2. Контурдағы ток күші:
1. 5 А
1. 15,5 А
25,5 А
1. 30 А
1. 45,5 А
16) Дөңгелек контурдың магнит моменті рm= 78,6 мА·м2. Одан  I=10 А ток өтіп жатыр. Контурдың диаметрін анықтау керек.
3. 1 см
3. 5 см
3. 10 см
3. 13 см
3. 18 см
17) Радиусы r= 5 см дөңгелек контурдан I=10 А ток өтіп жатыр. Индукциясы B=2 Тл магнит өрісінде контурға әсер ететін максимал айналдырушы момент:
1. 0,786 Н·м
1. 1,56Н·м
1. 0,157 Н·м
1. 0,057 Н·м
1. 5,15 Н·м
18) Қандай заттар сыртқы магнит өрісінде қарама-қарсы бағытта магниттеледі:
1. ферромагнетиктер
1. парамагнетиктер
1. ферроэлектриктер
1. диамагнетиктер
1. сегнетоэлектриктер
19) Ферромагнетиктің магниттелуі нөлге айналған кездегі сыртқы магнит өрісінің кернеулігі не деп аталады
1. қанығу индукциясы
1. коэрцитивтік күші
1. қалдық индукция
1. шекті кернеулік
1. гистерезис
20) Катушка бойымен 2А тең ток жүрген кездегі магнит өрiсінің энергиясы 1 Дж-ға тең. Катушканың индуктивтiлiгi:
1. 0,25 Гн
1. 2 Гн
1. 1 Гн
1. 0,5 Гн
1. 2,5 Гн
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