17-ПАКЕТ
1) Егер L когерент толқындардың оптикалық жолдар айырмасы,  толқын ұзындығы, ал  бүтін сандар болса, интерференциялық максимум шарты мынадай:
1. L
1. L2+12
1. L2+12
1. L2
1. L2+1
2) Сабын көпіршігінің түрлі түске боялып, құбылып көрінетінін мына құбылыспен түсіндіруге болады:
1. Жарықтың дифракциясы
1. Жарықтың полярлануы
1. Жарықтың интерференциясы
1. Жарықтың дисперсиясы
1. Жарықтың шашырауы
3) Ньютон сақиналарының бақылануы мына құбылыспен түсіндіріледі;
1. Жарықтың дифракциясы
1. Жарықтың полярлануы
1. Бірдей қалыңдықты жолақтар интерференциясы
1. Бірдей көлбеулік интерференциясы
1. Кеңістік тордағы дифракция
4) Тербеліс фазаларының айырмасы   мен оптикалық жолдар айырмасы L арасындағы байланыс былай өрнектеледі:
4.  2L
4.  2L
4.  212
4.  212
4.  21L
5) Юнг тәжрибесінде бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта орналасқан саңылаулар =0,6 мкм монохромат сәулелермен жарықтандырылады. Экрандағы интерференциялық жолақтардың ені x=1 мм болса, саңылаулар мен экранның ара қашықтығы қандай?
1. 2,25 м
1. 1,70м
1. 0,5м
1. 0,39м
1. 0,2м
6) Юнг тәжрибесінде бір-бірінен 0,6 мм қашықтықта орналасқан саңылаулар =0,6 мкм монохромат сәулелермен жарықтандырылады. Экрандағы интерференциялық жолақтардың ені x=1 мм болса, саңылаулар мен экранның ара қашықтығы қандай?
1. 0,5 м
1. 1 м
1. 1,5 м
1. 2 м
1. 3 м
7) Юнг тәжрибесінде бір-бірінен 0,6 мм қашықтықта орналасқан саңылаулар =0,6 мкм монохромат сәулелермен жарықтандырылады. Саңылаулар мен экранның ара қашықтығы 1 м болса, экрандағы интерференциялық жолақтардың ені  қандай?
1. x=0,5 мм
1. x=1 мм
1. x=1,5 мм
1. x=2 мм
1. x=3 мм
8) Юнг тәжрибесінде бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта орналасқан саңылаулар =0,6 мкм монохромат сәулелермен жарықтандырылады. Саңылаулар мен экранның ара қашықтығы 0,5 м болса, экрандағы интерференциялық жолақтардың ені қандай?
1. x=1 мм
1. x=2 мм
1. x=3 мм
1. x=4 мм
1. x=5 мм
9) Екі когерент жарық көздерінің ара қашықтығы 0,9 мм, ал олардан экранға дейінгі қашықтық 1,5 м. Жарық көздері толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарық шығарады. Экрандағы интерференциялық жолақтардың ені қандай?
1. 4 мм
1. 3 мм
1. 2 мм
1. 1 мм
1. 0,5 мм
10) Екі монохромат жарық толқындарының оптикалық жолдар айырмасы  L=0,3. Олардың фазалар айырмасы қандай?
1. 2
1. 0,3
1. 0,15
1. 6
1. 0,6
11) Екі монохромат жарық толқындарының оптикалық жолдар айырмасы  L=0,6. Олардың фазалар айырмасы қандай?
1. 2
1. 1,2
1. 
1. 0,3
1. 0,6
12) Монохромат жарықтың толқын фронты шыныда (n=1,5) 1,5 мм жол жүрген уақыттың ішінде вакуумда қанша жол жүрер еді?
1. 2,25 мм
1. 4,76мм
1. 5,51мм
1. 7,39мм
1. 8,22мм
13) Монохромат жарықтың толқын фронты суда (n=1,33)  2 мм жол жүрген уақыттың ішінде вакуумда қанша жол жүрер еді?
1. 0,66 мм
1. 1,5 мм
1. 2,66 мм
1. 3,51 мм
1. 4,1 мм
14) Монохромат жарықтың толқын фронты вакуумда 3 мм жол жүрген уақыттың ішінде суда (n=1,33)  қанша жол жүрер еді?
1. 0,56 мм
1. 1,8 мм
1. 2,25 мм
1. 3 мм
1. 4,5 мм
15) Екі параллель жарық сәулесінің бірінің жолына қалыңдығы h=1 мм шыны пластинканы оған перпендикуляр етіп қойды. Осының нәтижесінде сәулелердің оптикалық жолдар айырмасы қаншаға өзгереді?
1. 0,5 мм
1. 1,5 мм
1.  2,5 мм
1. 3,5 мм
1. 4,5 мм
16) Ньютон сақиналары қондырғысында линзаның қисықтық радиусы 40 см болса, өткен (=0, 6мкм) жарықта оныншы жарық сақинаның радиусы қандай?
1. 1,55 мм
1. 2,31 мм
1. 3,11 мм
1. 4,65 мм
1. 5,5 мм
17) Қалыңдығы 0,25 мкм глицерин (n=1,47) пленкаға 600 бұрышпен ақ жарық түседі. Пленка шағылған жарықта қандай түске боялады?
1. 396 нм, күлгін
1. 450 нм, көк
1. 496 нм, көгілдір
1. 576 нм, сары
1. 650 нм, қызыл
18) Ньютонның қондырғысында линзаның қисықтық радиусы R, толқын ұзындығы λ болса,   шағылған жарықта Ньютонның жарық сақиналарының радиустары мына формуламен анықталады:
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19) [bookmark: _GoBack]Ньютонның қондырғысында линзаның қисықтық радиусы R, толқын ұзындығы λ болса, шағылған жарықта Ньютонның күңгірт сақиналарының радиустары былай анықталады:
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20) Шағылған  жарықта Ньютонның 2-ші және 1-ші қараңғы сақиналарының арасы  1 мм. 10-шы және 9-шы  күңгірт сақиналардың арасы қандай?
1. 0,89мм
1. 0,76мм
1. 0,57мм
1. 0,39мм
1. 0,27мм
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