Выбор утеплителя для теплых крыш промзданий

(к заданиям по САПР)
	№ задания
	Утеплитель и его плотность
	Снеговой район
	Толщина утеплителя

	1-4
	Пенобетон или газобетон  

ρ= 400 кг/м3
	1 - 2
	100

	
	
	3 - 4
	120

	
	
	5 - 6
	160

	4-8
	Пено или газосиликат  

ρ= 60 кг/м3
	1 - 2
	110

	
	
	3 - 4
	160

	
	
	5 - 6
	210

	9-12
	Минераловатные жесткие плиты на битумном связующем ρ= 200 кг/м3
	1 - 2
	50

	
	
	3 - 4
	60

	
	
	5 - 6
	80

	13-16
	Минераловатные жесткие плиты на битумном связующем ρ= 300 кг/м3
	1 - 2
	50

	
	
	3 - 4
	80

	
	
	5 - 6
	100

	17-20
	Жесткие плиты из пенополистирола 

ρ= 100 кг/м3
	1 - 2
	40

	
	
	3 - 4
	50

	
	
	5 - 6
	60

	21-24
	Жесткие плиты из пенополистирола 

ρ= 200 кг/м3
	1 - 2
	40

	
	
	3 - 4
	50

	
	
	5 - 6
	60

	25-34
	Пеностекло или газостекло 

ρ= 300 кг/м3
	1 - 2
	40

	
	
	3 - 4
	50

	
	
	5 - 6
	60


Ориентировочная масса элементов покрытия здания

	Элементы 

покрытия
	Пролет фермы 

	
	18
	24
	30
	36

	Стропильные фермы*
	16 - 22
	18 - 24
	20 - 26
	22 - 30

	Прогоны*
	10 - 14
	 12 - 16
	13 - 16
	14 - 18

	Связи*
	3 – 4
	3 – 5


* – меньшие значения нагрузок для шага колонн В = 6 м, 

      большие  – для шага 12 м, промежуточные - интерполированием
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