Дәріс
Автомобиль көлігімен жүк тасымалдарын ұйымдастыру. Тасымалдау түрлері мен сызбалары

1. Кіріспе
Автомобиль көлігі-бұл динамикалық жүйе. Қозғалыс кестеге және калибрге қатаң бекітілген Теміржол көлігінен айырмашылығы, автокөлік жоғары белгісіздік жағдайында жұмыс істейді (кептелістер, метеожағдайлар).
Автомобиль көлігі жүк тасымалдары жүйесінде өзінің әмбебаптығы мен жүктерді икемді жеткізу мүмкіндігі арқасында жетекші орын алады. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорындардың тиімділігі көп жағдайда көлік қызметінің сапасына байланысты. Тасымалдау кезіндегі кез келген кідірістер немесе қателіктер қаржылық шығындарға, бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне және өндірістік процестердің бұзылуына әкелуі мүмкін.
Жүк тасымалдарын ұйымдастыру — бұл тек тауарларды тасымалдау ғана емес, сонымен қатар логистикалық жоспарлауды, ресурстарды басқаруды, сапаны бақылауды және экономикалық талдауды қамтитын күрделі жүйе. Бұл тақырыптың өзектілігі жаһандану жағдайында, электрондық сауданың өсуі мен халықаралық тасымалдар көлемінің артуына байланысты күшейе түсуде.
Осы дәрістің мақсаты — автомобиль көлігімен жүк тасымалдарын ұйымдастырудың теориялық және практикалық аспектілерін қарастыру, сондай-ақ тасымалдаудың негізгі түрлері мен сызбаларын зерттеу.

2. Жүк тасымалдарын ұйымдастырудың түсінігі мен мәні
Жүк тасымалдарын ұйымдастыру — жүктерді тиімді тасымалдауға бағытталған басқарушылық, техникалық және экономикалық іс-шаралардың жиынтығы.
Процестің негізгі құрамдас бөліктері:
1. Жүк жөнелтуші — жүкті тасымалдауға тапсыратын тұлға немесе ұйым. Ол жүкті дайындауға, орауға және құжаттарды рәсімдеуге жауап береді. 
2. Тасымалдаушы — тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік кәсіпорны немесе жеке кәсіпкер. 
3. Жүк алушы — жүкті қабылдайтын тарап. 
4. Көлік құралы — тасымалдаудың техникалық құралы (жүк көлігі, фура, рефрижератор және т.б.). 
5. Инфрақұрылым — жолдар, қоймалар, логистикалық орталықтар, терминалдар. 
6. Ақпараттық жүйелер — бақылау және тасымалды басқару жүйелері. 
Тасымалды ұйымдастырудың негізгі функциялары:
• жоспарлау (маршрутты, уақытты және ресурстарды анықтау);
• үйлестіру (қатысушылардың өзара әрекеті);
• бақылау (мерзімдер, қауіпсіздік);
• есеп және талдау (жұмыстың тиімділігі).
Тасымалды ұйымдастыру ең төмен шығынмен ең жоғары қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз етуі тиіс.

3. Автомобиль көлігінің ерекшеліктері
Автомобиль көлігі бірқатар ерекше сипаттамаларға ие.
Артықшылықтары:
• Маршруттардың икемділігі — жағдайға байланысты маршрутты өзгерту мүмкіндігі;
• Қайта тиеусіз жеткізу — жүктің зақымдану қаупін азайту;
• Жеделдік — қысқа қашықтықта жоғары жылдамдық;
• Қолжетімділік — қиын жететін аймақтарға жеткізу мүмкіндігі.
Кемшіліктері:
• Жанармай құнының жоғары болуы;
• Жол жағдайына тәуелділік;
• Экологиялық әсер;
• Теміржол және теңіз көлігімен салыстырғанда жүк көтергіштігінің шектеулілігі.
Қолдану саласы:
• бөлшек сауда желісіне тауар жеткізу;
• құрылыс материалдарын тасымалдау;
• ауыл шаруашылығы;
• халықаралық логистика (басқа көлік түрлерімен бірге).

4. Жүктердің жіктелуі
Жүктерді дұрыс жіктеу көлік құралын, орауды және тасымалдау шарттарын таңдау үшін қажет.
Физикалық қасиеттері бойынша:
• Үйінді жүктер — төгіп тасымалданады (астық, құм);
• Сұйық жүктер — арнайы ыдыстарды қажет етеді (цистерналар);
• Газ тәрізді жүктер — қысыммен тасымалданады;
• Дана жүктер — белгілі бір пішіні мен орамасы бар.
Тасымалдау шарттары бойынша:
· Қауіпті (ADR): 9 классқа жіктеледі (жарылғыш заттар, газдар, тотықтырғыштар және т.б.). Арнайы рұқсаттар мен автокөлікті таңбалауды қажет етеді.
· Тез бұзылатын: қатаң температуралық режимде (-20°C-тан +12°C-қа дейін) тоңазытқыштарда тасымалданады.
· Үлкен және ауыр: стандартты өлшемдерден асады (ені 2,55 м-ден асады, биіктігі 4 м-ден асады).
· Тірі жүк: желдетуді және санитарлық нормаларды сақтауды қажет етеді.
Сақталу дәрежесі бойынша:
• құнды;
• кәдімгі;
• нәзік.
Әрбір жүк түрі белгілі бір тасымалдау ережелерін сақтауды талап етеді.

5. Автомобильмен жүк тасымалдау түрлері
5.1. Аумақтық белгісі бойынша
• Қалалық — жиі тоқтаулармен және қысқа қашықтықпен сипатталады;
• Қала маңындағы — қала мен жақын елді мекендерді байланыстырады;
• Қалааралық — мұқият жоспарлауды талап етеді;
• Халықаралық — халықаралық келісімдермен реттеледі (мысалы, CMR).
5.2. Жүйелілігі бойынша
• Тұрақты тасымалдар — кесте бойынша жүзеге асырылады;
• Тұрақсыз — тапсырыс бойынша орындалады.
5.3. Ұйымдастыру тәсілі бойынша
• Орталықтандырылған — басқару бір орталықтан жүзеге асырылады;
• Орталықтандырылмаған — шешімдер жергілікті деңгейде қабылданады.
5.4. Орындау технологиясы бойынша
• Тікелей тасымалдар — қайта тиеусіз;
• Аралас — бірнеше көлік түрлерін қолданумен.

6. Жүк тасымалдау сызбалары
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Тасымалдау схемасы көлік қозғалысын ұйымдастыруды анықтайды.
6.1. Маятниктік схема
[image: Маятниковые маршруты и их классификация - Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок]
Ол екі нүкте арасындағы қозғалыспен сипатталады.
Варианттары:
* Екі жақты жүктеу: Ең тиімді. Жүгірісті пайдалану коэффициенті 1-ге тең.  Екі жүк жөнелтушіні күрделі үйлестіруді қажет етеді.
* Бір жақты жүктеу (бос жүгіріспен): Көлік бос оралады. Бірегей жүктерді тасымалдау немесе кері жүк ағыны болмаған кезде ғана экономикалық негізделген. . 
Мысал: шикізатты зауытқа жеткізу және дайын өніммен қайтару.

6.2. Сақиналы схема
[image: https://fhd.multiurok.ru/7/3/c/73cc3188793bec20a7b0837e68eceb95a209ad6e/liektsiia-po-tiemie-kol-tsievyie-marshruty_1.jpeg]
Көлік шеңбер бойымен бірнеше нүктеден өтеді.
Артықшылықтары:
* біркелкі жүктеу; 
* шығындарды азайту. 
Кемшіліктері:
* жоспарлаудың күрделілігі; 
* кестеге тәуелділік. 

6.3. Тарату схемасы
[image: D:\Загрузки\Схема доставки товаров по радиусу.png]
Бір қоймадан жүк бірнеше алушыға жеткізіледі.
Мысал: супермаркеттерге тауарларды жеткізу.

6.4. Жинақтау схемасы
[image: Схема сборного маршрута]
Жүктер әртүрлі жөнелтушілерден жиналады.
Мысал: фермерлерден өнім жинау.

6.5. Аралас схемалар
Күрделі логистикада қолданылады.

7. Көлік процесін ұйымдастыру 
Ұйымдастырудың негізгі принциптері:
Ағын принципі: жүкті жылжыту процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету.
Параллельдік принципі: тиеу жұмыстарын, құжаттарды рәсімдеуді және келесі рейске дайындықты бір уақытта орындау.
Ритмділік принципі: қоймалардың тоқтап қалуын болдырмау үшін көлік құралдарын белгілі бір уақыт аралығында тұрақты түрде беру.

Кезеңдер:
1.	Өтінімді алу жүктің көлемі, мерзімі, ерекшеліктері анықталады. 
2.	Маршрутты жоспарлау қашықтықты, жолдарды, шектеулерді ескереді. 
3.	Көлікті таңдау жүк көтергіштігі, Дене түрі ескеріледі. 
4.	Құжаттық ресімдеу шарттар мен жүкқұжаттар жасалады. 
5.	Тиеу нормаларды сақтай отырып жүзеге асырылады. 
6.	Тасымалдау жүктің бағыты мен жай-күйін бақылау. 
7.	Жүкті түсіру алушыға беру. 

8. Тасымалдауды жоспарлау 
Жоспарлау-негізгі кезең.
[image: Функции и основные правила логистики при перевозке грузов]
Қамтиды:
* тасымалдау көлемін есептеу; 
* машиналар санын анықтау; 
* маршруттарды құру. 
Көрсеткіштер:
* жүк айналымы; 
* жүгірісті пайдалану коэффициенті; 
* өнімділік. 
Жоспарлау шығындарды азайтуға және тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді.


9. Экономикалық тиімділік 
Факторлар:
* көлікті жүктеу деңгейі; 
* маршруттың оңтайлылығы; 
• бос уақыт. 
Негізгі көрсеткіштер:
* құны; 
* пайда; 
• рентабельділік. 
Тасымалдауды тиімді ұйымдастыру шығындарды азайтады және кірісті арттырады.

10. Құжаттамалық қамтамасыз ету 
Негізгі құжаттар:
* тауар-көлік жүкқұжаты; 
* жол парағы; 
* тасымалдау шарты; 
* сақтандыру құжаттары. 
Құжаттар есепке алу және бақылау үшін қажет.

11. Тасымалдау қауіпсіздігі 
Негізгі талаптар:
* жүкті дұрыс бекіту; 
* тасымалдау нормаларын сақтау; 
* көлік жағдайын бақылау. 
Қауіпті жүктерге ерекше назар аударылады.

12. Заманауи технологиялар 
Тасымалдауды ұйымдастыру бүгінде мониторинг жүйесінсіз мүмкін емес:
· жанармай шығынын бақылау (датчиктер).
· жүргізушінің еңбегі мен демалысын бақылау (тахографтар).
· TMS жүйелері (Transport Management System) — маршруттарды автоматты түрде құратын және жүргізушілерге тапсырмаларды смартфондарға тарататын бағдарламалар.
· электрондық құжаттар; 
· маршруттарды автоматтандыру. 
[bookmark: _GoBack]Бұл тиімділік пен қашықтықты арттырады.

13. Қорытынды 
Автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды ұйымдастыру экономиканың маңызды элементі болып табылады. Сауатты жоспарлау, тасымалдаудың оңтайлы схемасын таңдау және заманауи технологияларды енгізу тиімділікті арттыруға және шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.
Қазіргі жағдайда логистикалық процестерді цифрландыру, Автоматтандыру және интеграциялау ерекше маңызға ие. Бұл көлік саласының тұрақты дамуын және қызмет көрсету сапасын арттыруды қамтамасыз етеді.
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