Оформление основной надписи на строительных чертежах

На строительных чертежах основные данные, как о проектируемом объекте, так и об организации, ведущей проектирование, исполнителях и другие сведения приводятся в основной надписи.

На рисунке 1 приведены размеры основной надписи по форме 1  согласно ГОСТ 2.104-68*.

Форма 1 вычерчивается на листах чертежей зданий и сооружений.

Основную надпись размещают в правом нижнем углу графического документа.

Контуры основных надписей обводят основными сплошными линиями, внутри могут быть использованы также сплошные тонкие линии.
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Рисунок 1

В графах основных надписей указывают:

в графе 1- обозначение документа, где для учебных чертежей применяется следующее обозначение:

050730  01 08  АС

                                                   шифр    №    №   марка

                                                 спец-ти  раб   вар  чертежа

Марка, проставляемая на чертеже, состоит из буквенного обозначения, показывающего, к какому комплекту рабочих чертежей относится данный лист. АС-означает, что данный лист относится к комплекту рабочих чертежей « Архитектурно-строительные решения».

в графе 2-наименование предприятия, в состав которого входит здание или сооружение;

в графе 3- наименование здания;

в графе 4-наименование изображений, помещенных на заданном листе;

в графе 5-условное обозначение стадии проектирования зданий (проект –П, рабочий проект- РП, рабочая документация- РД), в учебных чертежах ставится литера -У;

в графе 6-порядковый номер листа. На документах, состоящих из одного листа, эту графу не заполняют;

в графе 7-общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе;

в графе 9-наименование или различительный индекс организации, разрабатывающей проектный документ. В учебных чертежах указывается университет и группа;

в графе 10-должность исполнителя;

в графе 11-фамилия исполнителя;

в графе 12-подпись исполнителя;

в графе 13-дата подписания документа.

Масштаб в основной надписи  по форме 1 ГОСТ 2.104-68* не проставляют.
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