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По признаку образования источники энергии в настоящее время классифицируются  на невозобновляемые и возобновляемые. В свою очередь невозобновляемые источники энергиипо признаку получения могут классифицироваться на первичные и вторичные.

Таблица 2.1 – Общая  классификация источников энергии

	Невозобновляемые
	Возобновляемые

	первичные
	вторичные
	

	Органическое топливо:
-уголь
-нефть
-природный газ
-горючие сланцы

Ядерное топливо:
-U235
-торий

Термоядерное топливо:
-дейтерий
	Продукты переработки органического топлива:
-кокс, полукокс
-жидкие топлива, получаемые из нефти
-генераторные газы
-искусственное жидкое топливо
Горючие газы:
-доменный газ
-коксовый газ
-конверторный газ
-газы нефтепереработки
Ядерное топливо:
-плутоний 239
Электроэнергия 
	Биомасса:
-древесина
-торф
Лучистая энергия Солнца

Механическая энергия
-рек
-морских приливов и отливов
-ветра

Тепловая энергия
-недр земли
-океанская тепловая энергия



Исследования, связанные с попытками более или менее достоверно оценить ресурсы невозобновляемых первичных источников энергии, проводится  рядом крупных международных организаций [1]. На конгрессах МИРЭК (Мировой энергетический конференции), которые проводятся раз в три года, подводятся итоги изучения ресурсов [1]. Вместе с тем полученные оценки энергетических ресурсов следует рассматривать как условия, дающие примерное представление о запасах этих ресурсов.
Суммарное мировое производство энергетических ресурсов в соответствии с прогнозом МИРЭК к 2020 году составит от 20 до 27 млрд. т условного топлива или 163—204 млрд. МВт·ч.
Доля органических топлив в структуре мирового производства энергии в настоящее время не превышает 87%. Увеличение  мирового   производства  энергии   будет   происходить при снижении доли органических топлив до 70% в 2020 г. Вместе с тем в абсолютных величинах вклад органических топлив возрастет в 1,6—12 раза, достигнув 14—19 млрд. т в 2020 г. по сравнению с 9 млрд. т в 1980 г, [1], [2].

   Таблица 2.2 - Оценка ресурсов энергии на Земле [8].

	Наименование ресурсов
	Количество энергии, МВт·ч

	Невозобновляемые источники энергии (общие запасы)
Термоядерное топливо
Ядерное топливо
Органическое топливо
	

100 000·1012
547 ·1012
55 ·1012

	Возобновляемые источники энергии (за период возобновления один год)
Энергия солнечных лучей, достигающих земной поверхности
Энергия морских приливов и отливов
Энергия ветра
Энергия рек
	

580 ·1012

70 ·1012
1,7 ·1012
0,018·1012



Как видно из табл.2.2., термоядерная энергия может являться практически неисчерпаемым источником энергоснабжения. Прогнозные оценки говорят в то же время о том, что в первые десятилетия ХХI века не произойдут коренной технологической перестройки в структуре производства энергетических ресурсов, новые технологии начнут только внедряться.
В перспективе до конца ХХ века лучистая энергия Солнца найдет широкое применение лишь для нужд отопления горячего водоснабжения. Развертываются работы по созданию солнечных, основанных на  применении солнечных концентраторов совместно с паротрубинным циклом либо на использовании технологии прямого преобразования лучистой энергии Солнца  в электричество.
В перспективе до конца ХХ века лучистая энергия солнца найдет широкое применение лишь для нужд отопления, горючего водоснабжения. Развертываются работы по созданию солнечных электростанций, основанных на применении солнечных концентраторов совместно с паротрубинным циклом либо на использовании технологии прямого преобразования лучистой энергии солнца в электричество. 
Потенциальные ресурсы энергии ветра могут быть эффективно использованы лишь в ограниченных районах.
Общее количество геотермальной энергии, содержащейся в недрах Земли на глубине до 10 км, на порядок превышает ресурсы всех видов органического топлива вместе взятых. При современном развитии науки и техники практическое применение может получить лишь очень незначительная часть этих ресурсов, содержащаяся в подземном горячей воде и паре. Основная часть этих ресурсов имеет слишком низкий потенциал может быть, использована лишь в качестве источника теплоты для нужд теплоснабжения [1]. Выше-сказанное позволяет сделать вывод о том, что органическое топливо является и в перспективе до первой четверти XXIвека останется наиболее распространенным первичным источником энергии теплотехнологических процессов.

