[bookmark: _fxubztv79m4h]Дәріс 9. Геопорталдарды жобалау және әзірлеу
[bookmark: _bnobk6jo7goz]1. Геопорталды жобалау
Геопорталды жобалау – оның мақсатын, құрылымын, мазмұнын, функцияларын және пайдаланушының кеңістіктік ақпаратпен өзара әрекеттесу тәсілдерін анықтау процесі.
Геопорталды әзірлеу деректерді жүктеуден немесе картаның түстерін таңдаудан емес, оның негізгі мақсатын анықтаудан басталуы тиіс.
Жұмысты бастамас бұрын бірнеше сұраққа жауап беру қажет:
· геопортал қандай мақсатта құрылады;
· оны кім пайдаланады;
· қандай кеңістіктік деректер ұсынылады;
· пайдаланушыларға қандай функциялар қажет;
· деректер қаншалықты жиі жаңартылады;
· портал қандай бөлімдерден тұрады.
Мысалы, қалалық геопортал инфрақұрылым нысандары, қоғамдық көлік, жасыл аймақтар және әкімшілік бөлініс туралы ақпаратты ұсынуға арналуы мүмкін. Туристік геопорталдың құрылымы өзгеше болып, көрікті жерлерді, маршруттарды, қонақ үйлерді және қызмет көрсету нысандарын қамтуы мүмкін.
Осылайша, геопорталдың құрылымы мен функциялары оның мақсатына сәйкес анықталады.
[bookmark: _9xa6sf2au6mb]2. Геопорталдың құрылымы
Геопорталдың құрылымы оның беттерін, карталарын, деректерін және ақпараттық бөлімдерін ұйымдастыру тәсілін анықтайды.
Қарапайым геопортал келесі құрылымнан тұруы мүмкін:
Басты бет
↓
Интерактивті карта
↓
Тақырыптық бөлімдер
↓
Деректер каталогы
↓
Жоба туралы ақпарат
↓
Байланыс ақпараты
Басты бет пайдаланушыға ресурстың мақсаты туралы жалпы түсінік беріп, негізгі функцияларға жылдам өту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Көптеген геопорталдардың негізгі элементі – интерактивті карта.
Қосымша бөлімдерде деректердің сипаттамалары, статистикалық ақпарат, құжаттар, фотосуреттер, нұсқаулықтар және басқа материалдар орналастырылуы мүмкін.
Құрылым логикалық және түсінікті болуы қажет. Пайдаланушы негізгі картаны немесе қажетті деректер жиынтығын табу үшін көп әрекет орындамауы тиіс.
[bookmark: _1ahqrtbuv9jx]3. Карта геопорталдың негізгі интерфейсі ретінде
Көптеген геопорталдарда интерактивті карта кеңістіктік ақпаратпен жұмыс істеудің негізгі құралы болып табылады.
Карта бір уақытта бірнеше функция атқарады:
· нысандардың орналасуын көрсетеді;
· тақырыптық қабаттарды таңдауға мүмкіндік береді;
· нысандарды іздеуді қамтамасыз етеді;
· атрибуттық ақпаратты көрсетеді;
· өлшеулер жүргізуге мүмкіндік береді;
· кеңістіктік навигацияны қамтамасыз етеді.
Мысалы, қалалық геопорталда пайдаланушы қоғамдық көлік аялдамаларының қабатын қосып, қажетті аялдаманы тауып, сол жерден өтетін маршруттар туралы ақпарат ала алады.
Сондықтан карта терезесі экранның жеткілікті бөлігін алып, көптеген қосымша элементтермен жабылмауы тиіс.
Ең маңызды құралдарды картаның жанында орналастырған дұрыс, ал сирек қолданылатын функцияларды қосымша мәзірлерге орналастыруға болады.
[bookmark: _7n909ijle3u6]4. Тақырыптық бөлімдер
Егер геопорталда ақпарат көлемі үлкен болса, оны тақырыптар бойынша бөлу қажет.
Мысалы, аймақтық геопорталда келесі бөлімдер болуы мүмкін:
Әкімшілік бөлініс
· облыстар;
· аудандар;
· елді мекендер.
Көлік
· автомобиль жолдары;
· темір жолдар;
· аялдамалар;
· маршруттар.
Табиғи нысандар
· өзендер;
· көлдер;
· ормандар;
· ерекше қорғалатын табиғи аумақтар.
Әлеуметтік инфрақұрылым
· мектептер;
· ауруханалар;
· спорт нысандары;
· мәдениет мекемелері.
Тақырыптық бөлу ақпаратты іздеуді жеңілдетеді және бір уақытта тым көп қабаттың көрсетілуін болдырмайды.
Сонымен қатар ұсақ бөлімдердің санын шамадан тыс көбейтпеу қажет. Мазмұны жағынан ұқсас деректерді ортақ санаттарға біріктірген дұрыс.
[bookmark: _pxxyd8wnruxp]5. Геопорталдағы навигация
Навигация пайдаланушының геопорталдың беттері, бөлімдері және функциялары арасында қалай қозғалатынын анықтайды.
Жақсы навигация:
· түсінікті;
· бірізді;
· қолжетімді;
· әртүрлі беттерде бірдей қағида бойынша ұйымдастырылған болуы тиіс.
Негізгі бөлімдер әдетте басты мәзірде орналасады.
Мысалы:
Басты бет | Карта | Деректер | Жоба туралы | Байланыс
Интерактивті картада қосымша картографиялық навигация элементтері қолданылады:
· масштабты үлкейту және кішірейту;
· карта бойынша жылжу;
· бастапқы қамту аумағына оралу;
· іздеу;
· қабаттарды басқару;
· базалық картаны таңдау.
Батырмалар мен бөлімдердің атаулары пайдаланушыға қосымша нұсқаулықсыз түсінікті болуы тиіс.
[bookmark: _xrb7tjd8l9xv]6. Геопорталдардың UI және UX
Веб-қосымшаларды жобалау кезінде UI және UX ұғымдары қолданылады.
UI (User Interface – пайдаланушы интерфейсі) – пайдаланушы өзара әрекеттесетін визуалды элементтер.
UI құрамына:
· батырмалар;
· мәзірлер;
· панельдер;
· белгішелер;
· түстер;
· қаріптер;
· формалар;
· карта терезесі жатады.
UX (User Experience – пайдаланушы тәжірибесі) – пайдаланушының жүйемен жұмыс істеуінің жалпы ыңғайлылығы.
Мысалы, әдемі безендірілген батырма UI-ға жатады. Ал пайдаланушының оның мақсатын қаншалықты оңай түсініп, қажетті әрекетті орындай алуы UX-ке қатысты.
Геопорталдың сапалы дизайны түсінікті интерфейс пен ыңғайлы әрекеттер ретін қамтамасыз етуі тиіс.
Негізгі қағиданы келесідей тұжырымдауға болады:
пайдаланушы өзінің қай жерде тұрғанын, қандай ақпаратты көріп отырғанын және әрі қарай қандай әрекет орындай алатынын тез түсінуі тиіс.
[bookmark: _pxca0qp4ykfe]7. Пайдаланушы интерфейсінің қарапайымдылығы
Кең таралған қателердің бірі – экранға мүмкіндігінше көп құрал орналастыруға ұмтылу.
Алайда батырмалар, панельдер мен мәзірлердің көп болуы жұмысты қиындатады.
Егер геопортал негізінен деректерді қарауға арналған болса, пайдаланушыға келесі құралдар жеткілікті болуы мүмкін:
· масштабты басқару;
· қабаттар тізімі;
· легенда;
· іздеу;
· идентификация;
· өлшеу.
Арнайы құралдарды жеке мәзірлерге орналастыруға болады.
Жобалау кезінде келесі қағиданы сақтау қажет: жиі қолданылатын функциялар оңай қолжетімді болуы тиіс, ал қосымша функциялар негізгі жұмысқа кедергі келтірмеуі керек.
[bookmark: _7ze3b7hgc49t]8. Визуалды безендіру
Геопорталдың барлық элементтері бірыңғай стильде болуы тиіс.
Бұл:
· түстерге;
· қаріптерге;
· батырмаларға;
· тақырыптарға;
· белгішелерге;
· ақпараттық панельдерге қатысты.
Көптеген әртүрлі қаріптер мен ашық түстерді пайдалану ұсынылмайды.
Карта визуалды түрде негізгі ақпараттық элемент болып қалуы тиіс. Интерфейс панельдері картадан тым ашық болмауы және экранның шамадан тыс үлкен бөлігін алмауы қажет.
Мәтін мен фон арасында жеткілікті контраст болуы маңызды.
Мысалы, ақ фонда ашық сұр мәтін картаның сапасына қарамастан нашар оқылады.
[bookmark: _ujptrpurrgez]9. Геопорталдың адаптивтілігі
Қазіргі геопортал әртүрлі экран өлшемдері бар құрылғыларда қолданылуы мүмкін.
Адаптивті дизайн (Responsive Design) – интерфейстің құрылғы экранының өлшеміне автоматты түрде бейімделуін қамтамасыз ететін тәсіл.
Геопорталды:
· үстелдік компьютерде;
· ноутбукте;
· планшетте;
· смартфонда ашуға болады.
Үлкен мониторда карта, қабаттар тізімі, легенда және ақпараттық панель бір уақытта көрсетілуі мүмкін.
Смартфонда экран кеңістігі шектеулі. Сондықтан кейбір панельдер жасырылып, тек тиісті батырманы басқан кезде ашылуы мүмкін.
Мысалы:
Компьютер: карта + тұрақты қабаттар панелі + легенда.
Смартфон: карта + қабаттар тізімін ашатын батырма.
Геопорталды әзірлеу кезінде оның жұмысын кемінде бірнеше экран өлшемінде тексеру қажет.
[bookmark: _snvkxoiz0cbm]10. Карта мен мәтіндік ақпаратты біріктіру
Геопортал тек картадан ғана тұруы міндетті емес.
Кеңістіктік деректерді түсіндіру үшін мәтіндік материалдарды пайдалануға болады.
Мысалы, тақырыптық бөлім:
Бөлім атауы
↓
Қысқаша сипаттама
↓
Интерактивті карта
↓
Қосымша ақпарат
түрінде ұйымдастырылуы мүмкін.
Бұл тәсіл картаның мақсатын, деректер көзін немесе көрсетілетін көрсеткіштердің ерекшеліктерін түсіндіру қажет болған жағдайда тиімді.
Алайда ұзақ мәтіндерді картаның үстіне орналастыру ұсынылмайды. Олар картографиялық интерфейстің пайдалы ауданын азайтады.
Көлемді сипаттамаларды жеке беттерде немесе ашылатын ақпараттық блоктарда орналастырған дұрыс.
[bookmark: _tnd9qzwlw8gn]11. Кескіндерді пайдалану
Геопорталға:
· фотосуреттерді;
· сызбаларды;
· диаграммаларды;
· графиктерді;
· нысандардың кескіндерін;
· картографиялық материалдарды енгізуге болады.
Мысалы, туристік геопорталда картадағы көрікті жерді таңдаған кезде оның фотосуреті көрсетілуі мүмкін.
Қалалық порталда саябақтардың, қоғамдық ғимараттардың немесе инфрақұрылым нысандарының фотосуреттерін орналастыруға болады.
Кескіндер:
· жеке беттерде;
· нысан карточкаларында;
· қалқымалы терезелерде;
· ақпараттық бөлімдерде орналастырылуы мүмкін.
Жариялау алдында кескіндерді оңтайландыру қажет. Өте жоғары ажыратымдылықтағы фотосуреттер беттің жүктелу уақытын арттырады және браузер арқылы қарау кезінде әрдайым айтарлықтай артықшылық бермейді.
[bookmark: _jcym4tdoyqik]12. Әртүрлі материалдарды интеграциялау
Қазіргі геопортал кеңістіктік және кеңістіктік емес ақпаратты біріктіре алады.
Мысалы, картадағы нысанмен:
Кеңістіктік нысан
↓
Атрибуттар
↓
Фотосурет
↓
Құжат
↓
Сыртқы сілтеме
байланыстырылуы мүмкін.
Осылайша, карта әртүрлі ақпараттық материалдарға қол жеткізу құралына айналады.
Геопорталда сондай-ақ:
· PDF құжаттары;
· кестелер;
· статистикалық мәліметтер;
· графиктер;
· есептер;
· сыртқы ресурстарға сілтемелер орналастырылуы мүмкін.
Әрбір материалдың нақты мақсаты болуы тиіс. Ақпаратты нақты құрылымсыз шамадан тыс көп қосу порталды пайдалануды қиындатады.
[bookmark: _wzgnt1z5sscp]13. Геопорталды әзірлеу кезеңдері
Геопорталды әзірлеу процесін бірнеше негізгі кезеңге бөлуге болады.
1. Мақсат пен аудиторияны анықтау
Геопорталдың мақсаты және оны пайдаланатын аудитория анықталады.
2. Құрылымды анықтау
Негізгі бөлімдер, карталар және деректер топтары қалыптастырылады.
3. Кеңістіктік деректерді дайындау
Деректер тексеріліп, жүйеленіп және оңтайландырылады.
4. Веб-карталарды құру
Қабаттар, стильдер, базалық карталар және интерактивті функциялар бапталады.
5. Интерфейсті құру
Мәзір, навигация және ақпараттық бөлімдер ұйымдастырылады.
6. Материалдарды қосу
Қажет болған жағдайда мәтіндер, фотосуреттер, құжаттар және басқа материалдар қосылады.
7. Тестілеу
Функциялардың жұмысы, деректердің дұрыстығы, жүктелу жылдамдығы және әртүрлі құрылғыларда көрсетілуі тексеріледі.
8. Жариялау және жаңарту
Геопортал пайдаланушыларға қолжетімді болады. Одан кейін деректердің өзектілігін тұрақты түрде қамтамасыз ету қажет.
[bookmark: _pj13sdpaqy03]14. Геопорталдарды құру кезіндегі типтік қателер
Геопорталды жобалау кезінде келесі кең таралған қателерден аулақ болу қажет:
· бір картада тым көп қабат көрсету;
· мәзірді шамадан тыс күрделендіру;
· батырмалар санын көбейту;
· бөлімдерге түсініксіз атаулар беру;
· тым ашық түстік безендіру;
· нашар оқылатын мәтінді пайдалану;
· қажетсіз атрибуттарды жариялау;
· өте үлкен кескіндерді пайдалану;
· деректер көздері туралы ақпарат бермеу;
· мобильді құрылғыларда жұмыс істеу ыңғайлылығын ескермеу.
Геопортал үлкен көлемдегі ақпаратты қамтуы мүмкін, бірақ пайдаланушы оның ішкі құрылымының күрделілігін сезінбеуі тиіс.
[bookmark: _ugf0kt4mr6pa]15. Қорытынды
Геопорталды жобалау интерактивті картаны құрумен ғана шектелмейді. Ол бүкіл ақпараттық ортаны ұйымдастыруды қамтиды.
Әзірлеуді бастамас бұрын геопорталдың мақсатын, аудиториясын, құрылымын және негізгі функцияларын анықтау қажет.
Интерактивті карта әдетте геопорталдың орталық элементі болып табылады. Тақырыптық бөлімдер деректерді жүйелеуге көмектеседі, ал түсінікті навигация қажетті ақпаратқа жылдам қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
UI және UX қағидалары интерфейсті визуалды түрде түсінікті әрі пайдалануға ыңғайлы етуге мүмкіндік береді. Адаптивті дизайн геопорталды компьютерлерде, планшеттерде және смартфондарда пайдалануға жағдай жасайды.
Карталар мәтіндермен, фотосуреттермен, құжаттармен, графиктермен және басқа ақпараттық материалдармен біріктірілуі мүмкін.
Геопорталды ж

