[bookmark: _GoBack]Кіріспе. Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін ендірудің мақсаты және міндеттері
[bookmark: z15][bookmark: z16][bookmark: z17][bookmark: z18][bookmark: z19][bookmark: z20][bookmark: z21][bookmark: z22][bookmark: z23][bookmark: z24][bookmark: z25][bookmark: z26]      1 Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізудің мақсаты қалалардң тұрғындары үшін көліктік қолжетімділікті қамтамасыз ету, оның ішінде көше-жол желісінің өткізу қабілеттілігін жоғарылату, апаттылықты азайту, қоғамдық көліктің жұмыс істеу тиімділігін арттыру болып табылады.
      4. Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесінің міндеттері:
      1) көлік жүйесінің пайдалану тиімділігін арттыру:
      а) көлік ағындарының өткізу қабілеттілігін ұлғайту;
      б) көліктің әр түрлерін пайдаланумен байланысты жолдағы кідірістерді азайту;
      2) жолдағы ыңғайлық пен жайлылықты арттыру:
      а) қоғамдық көліктің көліктік қолжетімділігін ұлғайту;
      б) жолдың жоспарланған учаскесін өту уақытының сенімділігі;
      в) жол жүрісі учаскелерінің жалпы және жеке қауіпсіздігі;
      3) жол жүрісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
      а) жол жүрісі қатысушыларының қауіпсіздігін ұлғайту;
      б) жол-көлік оқиғаларының санын қысқарту;
      5. Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйелерін ендіру, пайдалану және басқару басқарушы компаниямен жүзеге асады.

Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін ендіруге
қойылатын талаптар
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      1) техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу;
      2) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу;
      3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу;
      4) тестік сынаулар;
      5) жол жүрісін басқару жүйесін пайдалануға енгізу.
      8. Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін әзірлеу және ендіру туралы шешім қабылдағанға дейін басқарушы компания бастапқы деректерді жүйелі зерттеу жүргізуі тиіс:
      1) көше-жол желісінің паспорттарын;
      2) көше-жол желісін құру және қайта құру жоспарын;
      3) көлік түрлері мен көлік құралдарының типтері бойынша қозғалыс қарқындылығы мен жылдамдығы туралы алдын ала деректерді;
      4) жолаушыларды тасымалдаудың жоспарлы сызбанұсқасы мен жолаушылар ағынының санағын;
      5) жол қозғалысының қиындау және жол-көлік оқиғаларының ошақтары бойынша статистиканы;
      6) интелектуалды көлік жүйесін енгізу аймағының топологиялық картасын;
      7) көлік ағындарының қарқындылығы, жылдамдығы және оларды көше-жол желісінде көлік құралдарының типтері бойынша ажыратуды;
      8) таңғы, кешкі және маусымдық (саяжайлық) кезең бойынша қарбалас жүктемелерін;
      9) көше-жол желісі учаскелерінің өткізу қабілеттілігіне сұраныс сызбанұсқасын.
Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін
пайдалануға қойылатын талаптар
[bookmark: z52]      3. Интеллектуалды көлік жүйесінің орталық және перифериялық жабдығын күтіп-ұстау, пайдалану, ағымдағы және жоспарлы жөндеу жұмыстары өндіруші зауыт нұсқаулықтарына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс.
      Жол жүрісін басқарудың автоматтандырылған жүйесін объектілерін ұзақ мерзімді пайдалану мақсатында жабдықтың толығымен қолданыста болу кезеңіндегі олардың тұрақты функционалдық жарамдылығы қамтамасыз етілуі тиіс.
      10. Орталық және перифериялық жабдықты ағымдағы және жоспарлы жөндеу жұмыстарын басқарушы компания жүзеге асырады.

