КІРІСПЕ
     Әсіресе, қалалық шарттарда автомобилдік тасымалдаулардың қарқынды өсуі және автомобильдердің тұрақты үлкеюі, жол қозғалыспен басқарулар әбден жетілдірулері жолдары  іздеуге мұқтаж болды. Жол қозғалыстарға автоматы басқарулар әдістер, әдістер және құралдар  қарқынды дамып келеді.
     Бұл, біріншіден, қозғалысты реттеу қол әдістерімен, екіншіден, басқарулар автоматты жүйелер құралдардын әзірлеу және дайындау өндіріс негізізіндегі өнеркәсіптегілерге қойылған (АСУД –ЖБАЖ) еді.
     ЖБАЖ енгізу тез экономикалық жағдаят серпуды АСУД қамтамасыз етіп жатыр және қозғалыстарға қауіпсіздікке оң ықпал етіп жатыр. Көліктің тоқтаулардың қысқартылуы жыл сайын автокөліктің орын ауыстыруға кететін отын шығынын азаюына әкеледі.
Қиылыстағы жол-көлік оқиғалар саны (ЖК) реттелмейтін жерлермен салыстырғанда 10 – 15 % заманауи құралдар мен жарақтанған
     Жол–көлік шарттарына кедергі қозғалыспен басқарулар әдістердің және құралдардың әбден жетілдіру және дамытуы талап етіп жатыр. Егер ЖБАЖ дамытулар кезеңдерін қарасақ бірнеше негізгі кезеңдердін ерекшелеуге болады.
     Бірінші кезеңде жергілікті құралдар қозғалыстар реттеулері пост реттеушілерінен алмастырылған.
Көше арқылы жаяулардың қауіпсіз өткелі қамтамасыз еткен әсерден көлік ағындардан, құрылымнан параметрлерден тәуелділікте қатты реттеу, солқылдақ басқару үшін қоюлар жасаған еді. Бұл құрылымкөлік ағынын өткізетін көліктің қозғалыстарының қауіпсіздік шарарынжоғарылатып әдістерді реттеушілерді алмастырды. Осылай, солқылдақ реттеуден қоюлардан қолданудан қатты 10-20% салыстыру бойынша көліктен тоқтаудан төмендетіп жатыр
     Екінші кезеңде жеке магистральдарда көлік ағындармен қатты үйлес басқарулар әдістер және құралдар игерілген еді немесе жол желілерге ептеген бөлімшелерде. “жасыл толқынға” тәртіпте бағдаршам сигнализация жұмысымен қамтамасыз еткен үйлестіру телемеханические жүйелер игерілген еді. Бұл жүйе тоқтауларсыз бірнешесі қиылыстардың асу көлікке мүмкіндік беріп жатыр. Көлікте қозғалыста орташа жылдамдықта бұл өсіп жатыр, қиылыстардың алдында тоқтаулардың саны азаю жатыр. Қандай – біресе дәрежелер көліктің қозғалыстары жылдамдығы тегістеліп жатыр, көліктің упорядочивается ағыны, не төмендетуге мүмкіндік туғызып жатыр ЖК және көліктің автосы қозғалыстары қауіпсіздігі қамтамасыз етіп жатыр.
Үшінші кезең үлкен қалалық аумақтарда көлік ағындарын адапттивті басқаруды жүзеге асыру үшін ірі ЖБАЖ жасаумен байланысты.
Осы жүйелер ақпаратты-өлшеу және есептеуіш бағдарлауышкешенменімен жәнекөлік ағындармен автоматты басқарумен қамтамасыз етіліпі, осы параметрлер арқылы көлікті бақылау жүзеге асырылады. ЖБАЖ негізгі артылықшылықтары  көлік ағынының өзгерістеріне реакция беру және көлік ағындар бойынша мәліметте өңдеулерге негізде автоматты басқару жатады.
[bookmark: _GoBack]ЖБАЖ әдістердің және техникалық құралдардың тұрақты әбден жетілдіруі кез келген түрдің көліктің қауіпсіз жол қозғалыстары тараптармен тек қана бағдарламашылардың және ұйымдастырушылардың ықыласымен талап етіліп жатыр. Біздің мақсатамыз – жұмысшыларды автомобилдік көліктің мамандарды мен ӘП қызметкерлерін жол коммуналдық ұйымы мен қалаларда ЖБАЖ қолдануы тәжірибесімен және осы жүйелерге енгізу және пайдалануларымен таныстыру. 
Қазіргі ЖБАЖ - бұл құрылыс ғимараттардың, кабелдік сымдардың, ең күрделі электрондық және логикалық схемалардың кешені.



