1. Понятие о лесной таксации
Лесная таксация — это научная и прикладная дисциплина, изучающая методы количественной и качественной оценки леса, отдельных деревьев, древостоев и лесных участков.
Основная задача лесной таксации заключается в получении достоверной информации о состоянии лесных ресурсов. На основании таксационных данных определяют площадь лесов, состав и возраст насаждений, их высоту, диаметр, полноту, запас древесины, прирост и другие показатели.
Лесная таксация имеет большое значение для планирования и организации лесного хозяйства. Без точной информации о состоянии лесного фонда невозможно правильно определить объёмы лесопользования, планировать рубки ухода, лесовосстановление, охрану и защиту лесов.
2. Объекты лесной таксации
Основными объектами лесной таксации являются:
· отдельное дерево;
· группа деревьев;
· древостой;
· лесное насаждение;
· лесосека;
· лесной участок;
· лесной массив;
· лесной фонд в целом.
В зависимости от объекта изменяются методы проведения измерений и расчётов.
3. Основные таксационные показатели
Для характеристики леса используют большое количество показателей. К основным относятся:
Диаметр дерева (D) — диаметр ствола, обычно измеряемый на высоте 1,3 м от поверхности земли.
Высота дерева (H) — расстояние от основания ствола до вершины дерева.
Возраст (A) — количество лет, прошедших с момента возникновения дерева или насаждения.
Состав насаждения — соотношение древесных пород в древостое, выраженное в долях или условных единицах состава.
Полнота — показатель степени использования насаждением лесорастительной площади.
Бонитет — показатель производительности лесного участка, определяемый главным образом по высоте деревьев и их возрасту.
Запас — количество древесины, содержащейся в древостое, обычно выражается в м³ на 1 га.
Прирост — увеличение объёма, размеров или запаса древесины за определённый период.
4. Методы лесной таксации
В лесной таксации применяют:
· глазомерный метод;
· инструментальный метод;
· выборочный метод;
· сплошной метод;
· статистические методы;
· дистанционные методы;
· методы математического моделирования.
На практике часто используют сочетание нескольких методов.
5. Значение лесной таксации
Таксационные материалы используются при:
· устройстве лесов;
· составлении планов ведения лесного хозяйства;
· проектировании рубок;
· определении запасов древесины;
· оценке лесосечного фонда;
· планировании лесовосстановления;
· оценке прироста лесов;
· мониторинге состояния лесных ресурсов.
Таким образом, лесная таксация является информационной основой лесного хозяйства. Чем точнее проведены измерения и расчёты, тем обоснованнее принимаются решения по использованию и охране лесных ресурсов.
Контрольные вопросы
1. Что изучает лесная таксация?
2. Какие объекты являются основными объектами таксации?
3. Что такое диаметр и высота дерева?
4. Что понимают под запасом древостоя?
5. Что такое полнота насаждения?
6. Для чего проводится лесная таксация?
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