1. Понятие объёма древесины
Объём древесины является одним из важнейших показателей лесной таксации. Он необходим для определения запасов насаждений, планирования лесозаготовок и оценки лесосечного фонда.
Объём может определяться для отдельного дерева, части ствола, сортимента, древостоя или лесного участка.
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Сортиментная оценка заключается в определении количества древесины различных категорий.
В зависимости от назначения древесина может подразделяться на:
· деловую;
· дровяную;
· технологическое сырьё;
· отходы.
Деловая древесина далее может подразделяться на различные сортименты в зависимости от размеров, качества и назначения.
4. Определение выхода сортиментов
При таксации необходимо определить, какая часть общего объёма ствола может быть использована для получения определённых сортиментов.
Выход сортиментов зависит от:
· диаметра дерева;
· длины ствола;
· формы ствола;
· наличия сучьев;
· кривизны;
· гнили;
· трещин;
· других пороков древесины.
5. Таблицы объёмов
Для ускорения работы применяются таблицы объёмов стволов. Они позволяют определить объём дерева по известным значениям диаметра и высоты.
Табличные методы особенно удобны при массовой таксации большого количества деревьев.
6. Значение определения объёма
Точное определение объёма необходимо для:
· материально-денежной оценки лесосек;
· расчёта запасов;
· определения объёма заготовки древесины;
· планирования использования лесных ресурсов;
· оценки товарной структуры древостоя.
Контрольные вопросы
1. Почему объём древесины является важным таксационным показателем?
2. Какими способами можно определить объём ствола?
3. Что такое сортимент?
4. От чего зависит выход сортиментов?
5. Для чего применяются таблицы объёмов?

