11 Дəріс. Картография негіздері. Карта элементтері. Карта масштабы және картаның басқа сипаттамалары.

«Карта» термині орта ғасырларда Қайта өркендеу дәуірінде пайда болды.Бұл термин латын сөзінің «Charta»(бет,барақ) ұғымынан шыққан.Ол өз кезінде гректің XAPNS (хартес- папирустан жасалған қағаз) сөзінен шыққан туынды сөз. Карта (map,chart)- жер бетінің т.б.аспан денелерінің немесе ғарыштық кеңістіктің математикалық амалмен анықталып кішірейтіліп генрализацияланған бейнесі.Карта жоғары ақпараттылығоыр;игиналына салыстырма түрінде кеңістік уақытта ол жоғарғы ақпараттылыққа ие,және ерекше сипаттамалық және көрнектілігімен көрінетін кейіпті белгілі модель түрінде қаралады.Сондықтан да ол Жерді тану ғылымдарының және әлеуметтік –экономикалық ғылымдардың ең басты және маңызды құралы саналады.

Масштабында қарай ірі масштабты (1:100000 және одан да ірі), орта масштабты (1:200000-1:1000000) және ұсақ масштабты (1:1000000 және одан да ұсақ) карталарға ажыратылады.
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Кеңістікті қамту тұрғысынан ең ірі аумақты қамтитын картаға Лүн жүйесі және жұлдызды аспан, планеталар картасы,оның ішінде Жер де бар. Одан әрі карталарпланеталық құрылымдарды қамтиды. Оған мысал ретінде Жер және оның бетіндегі құрлықтар мен төмендегідей карталар классификциясына(жіктеліміне)таралады:

- әкімшілік-аумақтық бөлініске

- табиғат аудандарына

- экономикалық аймақтарға

- табиғи-тарихи облыстарға.

Мазмұнына қарай карталар келесі топтарға бөлінеді:жалпыгеографиялық карталар; тақырыптық (темалық) карталар, оның ішінде табиғат карталарына, әлеуметтік-

экономикалық карталарға, табиғат және қоғам арасындағы өзара қарым-қатынас, сонымен бірге арнайы карталарға ажыратылады.Бұл карталардың барлығы аналитикалық (талдамдық), кешенді және синтетикалық болуы мүмкін.

Қолданыста бірнеше типті арнайы карталарға бөлінеді:нысананың тұрған жерін көрсететін инвентарлық, жергілікті карта;қандай да бір шаруашылық әрекет түрініңшске жарамдылығын сипаттайтын бағалау карталарына;табиғат жағдайлары менқорды қорғаудың оңтайлы амалдарын қарастыратын табиғатты қорғауға арналған шараларды орналастыруды көрсететін карталарға;қазіргі уақытқа дейін белгісіз немесе болмаған табиғи құбылыстарды алдын ала ғылыми түрде байқап білетін болжам карталарына бөлінеді.Мұхиттар картасы өз кезегінде теңіздер, шығанақтар,бұғаздар мен аймақтар картасына ажыратылады. Карта географияның ерекше және негізгі тілі саналады.Сондықтан да ол компютерлік географияның негізгі тілі саналады. Кеңістік деректерден тұратын бұл графикалық форма (пішін) әр түрлі координатты жүйеден,проекциядан,символдар жиынтығынан, қысқартулар және генерациялар әдшстеелерінен тұрады.

ГАЖ арқылы Жерді зерттеу біздің кеңістікте ойлау қабілетімізге негізделеді.Кеңістіктік ойлау бізден кездескен нәрсенің барлығын бақылау, өлшеу, жазу, таңдай білу сияқты қабілетімізді талап етеді. Бірақ құндылығын картографиялық формода көру мәселесін шешу деректерді біз немесе пайдаланушылар жер беті әдістермен немесе қашықтықта зондтау көмегімен жинауына қарай және бұрыңғы архивті карталарды бақылауды талдау және көптеген факторларға тәуелді.__

Графкалық элементтерді үйлесімдік мүмкіндігін білген сайын және сонымен бірге бұл элементтермен картографиялық құжаттарда қалай пайдалануына қарай географиялық тілде анық байқалады.Кеңістіктік лексикон аумағы кең болған сайын кеңістік феноменіңнің және оның кеңістікте таралуы солғұрлым тиімді болады.

Графикалық қабылдау түсінігі дамуының деңгеиі жоғары болуы ГАЖ-дың барлық төрт қосалқы жүйесіне де жарайды. Бар картаны геоақпараттық жүйеге еңгізгенде генерализацияның бірнеше деңгеиінің әсері белгілі болады. Сонымен бірге масштабтардың, проекциялардың, символдардың, т.б.қалай еңгізілгені туралы деректер белгілі болады. ГАЖ ішінде редакциялауды қажет ететін бірнеше мәселелер туындайды.Мысалы, әр түрлі проекцияда жасалған шектес (қатарлас) жатқан енгізілген екі картаны немесесимволдарының мөлері үлкен карталарды орналастыру орны немесе дәйектілігі дұрыс емес түрде орналасуы сияқты мәселелерді редакциялау (сараптау) қажет болады. Деректерді талдау алдында бізұсақ масштабты карталарды пайдаланудан болған,бірін-бірі жапқан қателерді байқаймыз.Соңында картаны шығаратын кезде талдау қорытындысын ең жақсы түрде көре аламыз.Себебі,біз картографиялық әдісті және оның дизайн критериімен жақсы таныспыз.Карта кеңістік құбылыстарының,абстракцияның моделі саналады.Карта зерттелетін облыстың барлық бөлшектерін көрсете алатын нақтылық версияның шағын (миниатюрлік) моделі саналмайды.

Сонымен, нақты бейнені көрсететін мүмкіндігі бар картаны артық бағалауға болмайды. Карта кеңістіктегі ақпаратты тере алатын бүкіл құралдар ішіндегі графиктік бейнелеуді сәтті бере алатын құралға жатады. Сондықтан, карта тілін танып білу, түсіну ,символдардың амалдарын және олардың өндіру әдістері картаны өнім ретінде қарауды қажет етеді.

Карта элементтері (elements of a map)-картографиялық бейнелеуді, белгілерді (легенданы) және жақтау сыртын безендіруді қамтитын картаның құрамдас бөліктері. Негізгі элемент болып картографиялық бейнелеу (cartographical image) жатады, яғни, картаның мазмұны,нысандар мен құбылыстар туралы мәліметтер жинағы, оларды орналастыру, қасиеттері, өзара қарым-қатынасы, динамиеасы. Жалпыгеграфиялық картада мынандай мазмұны болады: елді мекндер, әлеуметтік-экономикалық және мәдени нысанда,жол қатынасы және байланыс желілері, жер бедері, гидрография, өсімдік жамылғысы және грунт, саяси-әкімшілік шекаралар.

Тақырыптық және арнайы карталарда картографиялық бейнелеудің екі құрамдас бөлігі бар. Біріншіден, географиялық негіз, яғни картаға салу және тақырыптық немесе арнайы мазмұнды элементтерді байланыстырудан және картада бағдарлаудан тұратын картаның жалпыгеографиялық мазмұны.Екіншіден,картаның тақырыптық немесе арнайы мазмұны (мысалы, аумақтың геологиялық құрылымы немесе навигациялық жағдайы).

Қандайда болмасын картаның негізгі элементі болып легенда (legend of a card) саналады, яғни картадағы шартты белгілер белгілеу және оларға арналған түсіндірме мәтін жүйесін пайдалану.Топографиялық карталарға шартты белгілердің арнайы кестесі жасалған.Олардың барлығы да стандартталған және масштабыны сәйкес жасалған карталардың барлығында да қолданылады.Көптеген карталардың белгілері бір ізге салынбаған,сондықтан да легендалар карта беттеріне орналастырылған. Шартты белгілер дәйектілікпен орналастырылады, олар легендамен өзара тәелді, түсті гаммалар сұрыпталад,штрихтелген элементтер жәнешрифтер бейнеленетін нысан немесе процесс логикалық түрде тәуелді жіктеледі.Онда картаның мазмұны түсіндіріледі, белгілері жайлы айтылады,картографиялвқ құбылыстың логикалық негізі мен иерархиялық тәуелділігі айқындалады.

Картографиялық бейнелеу математикалық негізде (mathematical basis) құралады. Олардың элементтері болып координата торы,масштаб және геофизикалық негіз саналады. Ұсақ масштабты карталарда геодезиялық негіз элементтері көрсетілмейді.Картаның математикалық негізі картаның комконавкасы (жинақталуы) тығыз байланысты,яғни бейнеленетін аумақтың жақтау шегінде өзара орналасуы,картаның аты,легендасы,қосымшакарталар және т.б.деректер.

Картаны қосымша жабдықтандыру (auxiliary equipment of a map) оны оқуға және пайдалануға жеңілдік етеді.Ол әртүрлі картометриялық графикалардан (мысалы,топографиялық картада беткей еңкіштігін бұрышын анықтау үшін еңкіштік шкаласы орналастырылады), картографияланатын аумақтың зерттелу сұлбасы және пайдаланылатын материалды, әр қилы анықтамалық мәліметтерден тұрады.

Қосымша деректерге кірме-карта суреттер, диограммалар, графиктер, кескіндер, мәтіндік мағлұмат жәнесандық (цифрлік) деректерден тұрады.

Карта масштабы және картаның басқа сипаттамалары.

Тематикалық картаның басты мақсаты – Ұлкен ауданның қажетті мəліметтеріне көңіл бөлу. Қаншама мəлімет қолдану керек екендігі ауданды зерттеу дурежесіне байланысты. Егер өте кіші аудан қарастырылса (мысалы, 20 га), онда 1000 кв.км. аудандағыдай нақты берілген мəліметтерді қысқартуға болмайды.

Масштаб (scale, horizontal scale) – географиялық көріністегі шексіз аз мөлшер кескін ұзындығы эллипсоид немесе шар бетіндегі шексіз аз мөлшер ұзындығына сəйкес. Картаның масштабы 3 форматта беріледі: сандық масштаб – алымы бірге тең жəне бөшек бөлгіші картадағы ұзындықтардың кiшiрейуiне тең дəрежелі бөлшек сан; аталған масштаб – картада 1 см-ге сəкес келетiн сызық ұзындығын көрсететін жазу; график түрiнде немесе сызықтық масштаб – жердегі тиiстi ұзындықтары қол қойылған (метрмен немесе километрмен) бөлулерi бар шəкiл (1 немесе 2 см). Майда масштаб карталарда картографиялық проекциялардың арқасында ұзындық масштабының қателіктері.

Жоспарларда, топографиялық карталар бетінде, үлкен масштабты жəне үлкен аумақтар карталарында (1000 км-ге дейiн созылымдықпен) карталардың масштабтық айырмашылылықтары байқалмайды. Картаға түсірілетін картаға түсіру масштабы, картаны құрастыратын карта құрастыру масштабы жəне картаны баспадан басып шығарған баспадан басып шығару масштабы бар. Баспадан басып шығарылу масштабы көбінесе картаны құрастыру масштабына қарағанда ұсағырақ болып келеді.

Карта құрастыру қасиеттері

Карталарды анықтауда оның негiзгi қасиеттерi белгiлелген:

• құрастырудыдың математикалық заңы - картаның сфералық жазықтығынан жердiң жазықтық картасына өтуге мүмкiндiк беретiн арнайы картографиялық проекцияларды қолдану;

• суреттiң таңбалылығы – картографиялық белгілеулердің (символ) ерекше шартты қолдану тiлін қолдана білу;

• картаның жоғарғы деңгейі – сурет болып салынған объектілердi таңдау жəне жалпылау;

• шындықты бейнелеу жүйелiлiгi - геожүйелердiң иерархиясының бейнесi.
