Нұсқалар бойынша отынның есебін өткізіңіз. Формулаларды «Диомидовский Д.А. Металлургические печи цветной металлургии» 262 – 269 беттерден алу керек.
Тапсырманың нұсқалары:

Кесте 1.
Қатты және сұйық отын
	Нұсқа
	Отынның түрі
	Жұмысшы массаның құрамы, %
	α
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	Cp
	Hp
	Np
	Sp
	O
	Wp
	Ap
	
	

	1, 7, 13, 19
	Канско-Ачинск көмірі
	70,5
	4,9
	0,8
	1,1
	22,7
	32,0
	12,0
	1,05
	250

	2, 8, 14, 20
	Кузнецк көмірі
	89,0
	4,6
	2,2
	0,5
	3,7
	3,5
	10,0
	1,1
	300

	3, 9, 15, 21
	Қарағанды көмірі
	76,3
	4,1
	0,6
	4,0
	15,0
	29,0
	18,0
	1,15
	275

	4, 10, 16, 22
	Печёрск көмірі
	74,0
	5,0
	2,0
	3,6
	15,4
	11,0
	28,0
	1,2
	200

	5, 11, 17
	Донецк көмірі
	72,0
	5,1
	1,7
	1,8
	19,4
	18,0
	23,5
	1,05
	150

	6, 12, 18
	Мазут аздап күкірттелген
	87,8
	10,7
	0,4
	0,7
	0,4
	2,0
	0,2
	1,2
	225









