Задача 1 Для электрической цепи, изображенной на рисунке 2:
1) Составить систему уравнений для определения токов путем непосредственного применения законов Кирхгофа. Решать систему уравнений не следует.
2) Определить токи в ветвях методом контурных токов.
3) Оценить режим работы активных элементов и составить баланс мощностей.
4) Построить потенциальную диаграмму для контура, содержащего оба активных элемента.
Значения ЭДС источников и сопротивлений резистивных элементов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Значения ЭДС источников и сопротивлений резистивных элементов

	Величина
	Вариант

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Е1, В
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	Е2, В
	200
	190
	180
	170
	160
	150
	140
	80
	70
	60

	r01, Ом
	2,5
	2,4
	2,8
	2,6
	1,2
	2,7
	2,6
	2,8
	2,4
	2,7

	r02, Ом
	0,3
	0,8
	0,4
	0,6
	0,6
	0,4
	1,2
	1,0
	0,8
	0,6

	R1, Ом
	5
	6
	7
	8
	4
	3
	2
	1
	3
	4

	R2, Ом
	2
	1
	3
	5
	6
	4
	5
	4
	2
	1

	R3, Ом
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	30
	25
	20
	15

	R4, Ом
	18
	16
	21
	14
	19
	26
	27
	17
	23
	18

	R5, Ом
	20
	24
	30
	26
	28
	22
	15
	16
	21
	17

	R6, Ом
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	22
	23
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