ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ Аттестация 1

По дисциплине «Методы лабораторных исследований» для и магистрантов по специальности 6М070600 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых»



Вариант 1
	1
	Поляризационное приспособление, используемое в рудном и петрографическом микроскопах
	a. Анализатор

b. Компенсатор

c. Окуляр

d. Диафрагма

e. Конденсор

	2
	Метод первичного опробования рудного тела по площади
	a. Точечное

b. Конирование

c. Пунктирной борозды

d. Задирочное 

e. Бороздовое

	3
	Название показателя, который определяется как отношение скорости света в воздухе и минерале.
	a. Показатель двупреломления

b. Показатель двуотражения

c. Угол погасания

d. Показатель отражения

e. Показатель преломления

	4
	При наличии градиента температуры в минерале-полупроводнике возникает
	a. Пьезоэлектрический эффект

b. Термоэлектрический эффект

c. Эффект Холла

d. Пироэлектрический эффект

e. Эффект Мессбаура

	5
	Эффект, наблюдаемый в скрещенных николях для минералов средних и низших сингоний, изменять свою освещенность и цвета при вращении столика микроскопа называется 
	a. Внутренние рефлексы

b. Анизотропия

c. Отражение

d.  Адсорбция

e. Поглощение

	6
	Взаимодействие магнитных моментов неспаренных электронов в минерале с приложенным магнитным полем создает условия для наблюдения
	a.Электронного парамагнитного резонанса

b.Ядерного магнитного резонанса

c.Эффекта Холла

d.Эффекта Мессбаура

e.Термоэлектрического эффекта

	7
	Учение о генезисе минеральных видов и парагенезисов называется 
	a. Термобарогеохимия

b. Онтогения минералов

c. Филогения минералов

d. Генетическая минералогия

e. Минераграфия

	8
	Кристалломорфология минералов изучает
	a. Кристаллическую структуру минералов.

b. Параметры элементарных решеток минералов и межплоскостные расстояния.

c. Особенности огранки кристаллов и формы минералов.

d. Симметрию кристаллов.

e. Симметрию элементарных решеток.
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Вариант 2

	1
	Число, характеризующее химический элемент, отвечающее числу протонов в  ядре
	a. Атомный вес

b. Молекулярный вес

c. Координационное число

d. Валентность

e. Атомный номер

	2
	Метод первичного опробования рудного тела по линии
	a. Бороздовое 

b. Задирочное

c. Точечное

d. Конирование

e. Квартование

	3
	Колебание волн света в одном направлении
	a. Дихроизм

b. Плеохроизм

c. Поляризация

d. Погасание

e. Двупреломление

	4
	Знак и величина коэффициента термо-ЭДС зависят от
	a. Механизма проводимости

b. Силы тока

c. Напряжения  

d. Давления

e. Кислотности среды

	5
	Явление, при котором в любой форме в жидкую фазу переходят все или некоторые из минералообразующих элементов называется
	a. Растворимостью

b. Устойчивостью

c. Истираемостью

d. Гидрофобностью

e. Гидрофильностью

	6
	Резонансное поглощение энергии радиочастотного поля при изменении ориентации магнитного момента ядра вызывает
	a. Ядерный магнитный резонанс 

b. Пьезоэлектрический эффект

c. Термоэлектрический эффект

d. Эффект Холла

e. Пироэлектрический эффект

	7
	Явление изменения цвета минерала при различной оптической ориентировке
	a. Плеохроизм

b. Ахроизм

c. Окраска

d. Двупреломление

e. Двуотражения

	8
	Электроно-зондовый микроанализ предназначен.
	a. Определения химического состава минералов в локальных точках.

b. Изучения оптических и структурных характеристик минералов.

c. Определения элементов-примесей в минералах.

d. Определения типа проводимости в минералах.

e. Определения удельного веса минералов.
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Вариант 3

	1
	Минерал, имеющий две оптические оси, называется
	a. Одноосным

b. Изотропным

c. Двуосным

d. Анизотропным

e. Трехосным

	2
	Бромоформ это
	a. Кислота

b. Щелочь

c. Тяжелая жидкость 

d. Легкая жидкость

e. Раствор

	3
	Процесс сепарации минералов в соответствии с их природной гидрофобностью (водоотталкиванием)
	a. Флотация

b. Концентрация

c. Сепарация

d. Центрифугирование

e. Фракционирование

	4
	Если через проводник в одном направлении пропустить ток, перпендикулярно этому направлению приложить магнитное поле, то в третьем направлении перпендикулярном первым двум возникнет 
	a. Пьезоэлектрический эффект

b. ЭДС

c. Эффект Холла

d. Пироэлектрический эффект

e. Эффект Мессбаура

	5
	Метод изучения газово-жидких включений, при котором в ходе нагревания включение становиться однородно
	a. Гомогенизации

b. Декрипитации

c. Дегазации

d. Криометрии

e. Барометрии

	6
	Эффект резонансного испускания и поглощения (-квантов ядрами изотопов
	a. Пьезоэлектрический эффект

b. Термоэлектрический эффект

c. Эффект Холла

d. Пироэлектрический эффект

e. Эффект Мессбаура

	7
	Последовательность образования минералов устанавливается на основе изучения
	a. Пространственного распределения минералов

b. Особенностей взаимоотношений минералов и их форм границ.

c. Наибольшей концентрации минералов в руде.

d. Кристалломорфологии минералов.

e. Типохимических особенностей минералов

	8
	К электрическим свойствам минералов относится.
	a. Термо-ЭДС.

b. Эффект Месбауэра.

c. Показатель двуотражения.

d. Температура гомогенизации.

e. Точка Кюри.
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Вариант 4

	1
	Электромагнитное излучение, лежащее за видимым краем спектра в красной области: тепловое излучение с длинами волн большими, чем длины волн видимого света
	a. Ультрафиолетовое

b. Рентгеновское

c. Гамма-излучение

d. Инфракрасное

e. Радиоизлучение

	2
	Гидрофильный минерал
	a. Легко смачиваемый кислотой

b. Легко смачиваемый водой

c. Отталкивающий воду

d. Отталкивающий кислоту

e. Легко смачиваемый щелочью

	3
	Устройство, в котором центробежная сила применяется для разделения минеральных частиц различной плотности
	a. Центрифуга

b. Концентрационный стол

c. Флотомашина

d. Магнитный сепаратор

e. Электрический сепаратор

	4
	Если через проводник в одном направлении пропустить ток, перпендикулярно этому направлению приложить магнитное поле, то в третьем направлении перпендикулярном первым двум возникнет ЭДС. Такое явление называется 
	a. Пьезоэлектрический эффект

b. Термоэлектрический эффект

c. Эффект Холла

d. Пироэлектрический эффект

e. Эффект Мессбаура

	5
	Метод изучения газово-жидких включений при котором в ходе нагревания включение растрескивается
	a. Гомогенизации

b. Декрипитации

c. Дегазации

d. Криометрии

e. Барометрии

	6
	Эффект Мессбауэра лежит в основе 
	a. Ядерного гамма-резонанса

b. Электронного парамагнитного резонанса

c. Эффекта Холла

d. Пироэлектрического эффекта

e. Термоэлектрического эффекта

	7
	В руды хрома, ассоциирующих с основными и ультраосновными породами основными рудными минералами являются
	a. Халькопирит, галенит, сфалерит.

b. Пирротин, халькопирит, пентландит.

c. Касситерит, хромит, танталит.

d. Хромит, магнетит.

e. Гематит, лимонит, хромит

	8
	Формула Вульфа-Брегга используется для расчета
	a. Удельного сопротивления минералов.

b. Межплоскостных расстояний кристаллической решетки.

c. Параметров элементарной ячейки минерала.

d. Удельного веса минералов.

e. Показателя преломления минералов.
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Вариант 5

	1
	Независимость оптических свойств от направления их измерения в кристалле
	a. Изотропия

b. Анизотропия

c. Двупреломление

d. Пьезооптика

e. Пирооптика

	2
	Гидрофобный минерал
	a. Легко смачиваемый кислотой

b. Легко смачиваемый водой

c. Отталкивающий воду

d. Отталкивающий кислоту

e. Легко смачиваемый щелочью

	3
	Устройство для отсеивания минеральных частиц по размеру
	a. Флотомашина 

b. Сито

c. Классификатор

d. Центрифуга

e. Концентрационный стол

	4
	Метод измерения показателя преломления называется
	a. Иммерсионный

b. Виккерса

c. Пикнометрический

d. Торсионный

e. Температурный

	5
	В термобарогеохимических исследованиях нижнюю границу температуры кристаллизации минерала-хозяина определяет
	a. Точка кипения

b. Точка Кюри

c. Температура гомогенизации

d. Температура декрипитации

e. Точка эвтектики

	6
	Метод определения содержания изотопов в минерале, руде или породе на основе сепарации изотопов называется
	a. Рентгено-спектральный анализ

b. Масспектрометрия

c. Инфракрасная спектрометрия

d. Спектральный эмиссионный анализ

e. Пробирный анализ

	7
	В золото-мышьяк-углеродистых рудах основными рудными минералами являются
	a. Галенит, пирит, халькопирит

b. Пирит, арсенопирит

c. Пирит, пирротин, аурипигмент.

d. Антимонит, рутил, касситерит.

e. Шеелит, касситерит, арсенопирит

	8
	Гониометрические исследования применяются для
	a. Измерения показателя отражения минералов.

b. Изучения кристалломорфологии минералов.

c. Установления температуры образования минералов.

d. 
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Вариант 6

	1
	Свечение минерала в видимой области спектра, вызываемое ультрафиолетовым излучением
	a. Рентгенолюминесценция

b. Люминесценция

c. Катодолюминесценция

d. Термолюминесценция

e. Радиолюминесценция

	2
	Сортировка минеральных частиц в соответствии со скоростями их осаждения в жидкости (обычно воде) называется
	a. Классификация

b. Фракционирование

c. Конирование

d. Квартование

e. Деление

	3
	В минераграфии микротвердость минералов определяется по методу
	a. Виккерса

b. Мооса

c. Бекке

d. Рамдора

e. Винчела

	4
	Показатель отношения отраженного минералом света к падающему на него света выраженный в процентах называется
	a. Коэффициент двуотражения 

b. Коэффициент поглощения

c. Коэффициентом отражения

d. Коэффициентом упругости

e. Коэффициентом двупреломления

	5
	Межплоскостное расстояние между атомными плоскостями в зависимости от угла, под которым рентгеновские лучи отражаются атомной плоскостью и длинной волны рентгеновского излучения определяются уравнением
	a. Вульфа-Брегга

b. Ньютона

c. Планка

d. Эйнштейна

e. Кюри

	6
	Поверхность соприкосновения двух минералов, возникшая в процессе роста двух или более одновременно увеличивающихся в объеме индивидов
	a. Индукционная

b. Ксеноморфная

c. Идиоморфная

d. Замещения

e. Дробления

	7
	В оловяно-вольфрамово-сульфидных ассоциациях жильных и шторкверковых месторождений основными рудными минералами являются
	a. Касситерит, вольфрамит, пирит, халькопирит.

b. Касситерит, танталит, берилл.

c. Касситерит, шеелит.

d. Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит, станин.

e. Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит.

	8
	Исследования поверхностей соприкосновения между минеральными индивидами направлены на установление
	a. Последовательности минералообразования.

b. Условий минералообразований.

c. Температурного режима минералообразования

d. Давления минералообразования

e. Технологических свойств руд.
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Вариант 7

	1
	Метод вторичного опробования, при котором материал сгребается в правильный конус
	a. Бороздовое

b. Задирочное

c. Девятиточечная проба

d. Точечное

e. Конирование

	2
	Ось в двупреломляющем минерале, параллельная направлению, в котором все компоненты плоскополяризованного света распространяются с одинаковой скоростью
	a. Ось минерала

b. Ось симметрии

c. Оптическая ось

d. Ось оптической индикатрисы

e. Кристаллографическая ось

	3
	Свойство сплошных сред сопротивляться изменению формы и размеров по действием внешних напряжений и восстанавливать первоначальную форму и размеры при снятии напряжения без остаточных деформаций называется
	a. Удельное соротивление

b. Термо ЭДС

c. Микротвердость

d. Плотность

e. Упругость

	4
	Свойство минерала отражать определенное количество падающего на него света является оптической константой и называется
	a. Отражением

b. Преломлением

c. Двуотражением

d. Двупреломлением

e. Плеохроизмом

	5
	Метод исследования руд и минералов, основанный на явлении дифракции электронов называется
	a. Электронного парамагнитного резонанса 

b. Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

c. Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

d. Инфракрасная спектроскопия 

e. Электронография

	6
	Поверхность минерала с отпечатанной чужой формой
	a. Индукционная

b. Ксеноморфная

c. Идиоморфная

d. Замещения

e. Дробления

	7
	В железо-никель-медных сульфидных рудах, связанных с основными и ультраосновными породами основными рудными минералами являются
	a. Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит.

b. Халькопирит, пирротин, пирит.

c. Пирротин, пентландит, халькопирит.

d. Гематит, магнетит, ильменит.

e. Хромит, магнетит.

	8
	Под электронографией понимается метод исследования вещества, основанный на явлении 
	a. Отражения ультрафиолетового света.

b. Дифракции электронов.

c. Дифракции рентгеновских лучей.

d. Отражения рентгеновских лучей от кристаллической решетки.

e. Дифракции инфракрасного излучения.
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Вариант 8

	1
	Метод вторичного опробования, при котором отбирается девятая часть
	a. Девятиточечная проба

b. Конирование

c. Квартование

d. Бороздовое

e. Точечное

	2
	Свойство минерала обнаруживать различную окраску при колебаниях света параллельно различным его осям
	a. Дихроизм

b. Изморфизм

c. Полиморфизм

d. Плеохроизм

e. Двупреломление

	3
	Минералы в зависимости от поведения в магнитном поле принято делить на
	a. Слабомагнитные и сильномагнитные

b. Проводники и диэлектрики

c. Пьезоэлектрики и пироэлектрики

d. Проводники и полупроводники

e. Изотропные и анизотропные

	4
	Изменение интенсивности отражения при различной ориентировке анизотропных минералов называется
	a. Отражением

b. Преломлением

c. Двуотражением

d. Двупреломлением

e. Плеохроизмом

	5
	Основными направлениями в современной электронной микроскопии являются
	a. Электронный парамагнитный резонанс Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

b. Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

c. Инфракрасная спектроскопия 

d. Электронография

	6
	Явление зависимости физико-химических и морфологических свойств минералов и минеральных ассоциаций от условий их образования называется
	a. Кристалломорфология минералов

b. Гомоморфизмом минералов 

c. Типоморфизм минералов

d. Кристаллохимия минералов

e. Физика минералов

	7
	В колчеданно-полиметалических рудах основными рудными минералами являются
	a. Пирит, сфалерит, халькопирит, галенит.

b. Пирит, арсенопирит, аурипигмент.

c. Касситерит, вольфрамит, пирит, арсенопирит.

d. Магнетит, ильменит, циркон.

e. Халькопирит, пирротин. 

	8
	Монохроматический свет это
	a. Свет с колебанием волны в одном направлении.

b. Свет ультрафиолетовой части спектра.

c. Свет инфракрасной части спектра.

d. Свет определенной длинны волны.

e. Свет с колебанием волны в двух направлениях.
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Вариант 9

	1
	Метод вторичного опробования, при котором отбираются два из четырех противоположных сегмента
	a. Бороздовое

b. Квартование

c. Деление

d. Конирование

e. Точечное

	2
	Специальный пузырек, используемый при измерении плотности минералов
	a. Газово-жидкое включение

b. Манометр

c. Пикнометр

d. Аэрометр

e. Барометр

	3
	Ферро- и феримагнетики теряют свои магнитные свойства выше температуры, которая называется
	a. Точка эвтектики

b. Точка Кюри

c. Точка плавления

d. Точка кипения

e. Температура гомогенизации

	4
	Изменение цвета минерала при различной ориентировке
	a. Отражением

b. Преломлением

c. Двуотражением

d. Двупреломлением

e. Плеохроизмом

	5
	Метод изучения вещества по его спектру поглощения или отражения в инфракрасном диапазоне излучения называется
	a. Электронный парамагнитный резонанс Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

b. Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

c. Инфракрасная спектроскопия 

d. Электронография

	6
	Явление соответствия определенных физических свойств минералов конкретным физико-химическим условиям минералообразования называется
	a. Кристалломорфология минералов

b. Гомоморфизмом минералов 

c. Типоморфизм минералов

d. Кристаллохимия минералов

e. Физика минералов

	7
	В медно-колчеданных рудах основными рудными минералами являются.
	a. Пирит, сфалерит, халькопирит, галенит.

b. Пирит, арсенопирит, аурипигмент.

c. Касситерит, вольфрамит, пирит, арсенопирит.

d. Магнетит, ильменит, циркон.

e. Халькопирит, пирротин.

	8
	Цвет минерала может быть обусловлен.
	a. Ориентировкой оптических осей.

b. Величиной показателя преломления.

c. Присутствием элементов хромофоров.

d. Величиной показателя двуотражения.
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Вариант 10

	1
	Метод первичного опробования рудного тела из одной точки 
	a. Бороздовое

b. Задирочное

c. Девятиточечная проба

d. Пунктирной борозды

e. Точечное опробование

	2
	Устройство (в настоящее время обычно пленка), применяемое для поляризации светового пучка в определенном направлении
	a. Поляризатор

b. Анализатор

c. Компенсатор

d. Диафрагма

e. Дифракционная решетка

	3
	Эффект отражения света от внутренних дефектов минерала в виде радужных или цветных диффузных участков или пятен наблюдаемых при скрещенных николях
	a. Внутренние рефлексы

b. Двуотражение

c. Отражение

d. Адсорбция

e. Поглощение

	4
	Для изучения химического состава и строения минералов в малых объемах применяют
	a. Электронный парамагнитный резонанс 

b. Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

c. Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

d. Инфракрасная спектроскопия 

e. Электронография

	5
	Термический анализ минерального вещества основан на
	a. Структурных превращениях минералов в зависимости от температуры.

b. Особенностях кристаллической решетки минералов.

c. Содержании элементов-примесей в минералах.

d. Температуре образования минералов.

e. Условиях минералообразования.

	6
	Учение о генезисе конкретных минеральных индивидов и агрегатов называется
	a. Термобарогеохимия

b. Онтогения минералов

c. Филогения минералов

d. Генетическая минералогия

e. Минераграфия

	7
	Масспектрометрические исследования направлены на изучение.
	a. Химического состава руд и минералов.

b. Кристаллохимических особенностей минералов.

c. Температур кристаллизации минералов.

d. Содержания изотопов химических элементов в минералах.

e. Физических свойств минералов.

	8
	В редкометалльных комплексных рудах основными рудными минералами являются
	a. Касситерит, шеелит, арсенопирит.

b. Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит.

c. Касситерит, танталит, сподумен, поллуцит, берилл.

d. Магнетит, ильменит, циркон.

e. Касситерит, вольфрамит, арсенопирит, пирит.


