Тесты для экзамена по дисциплине

«Методы лабораторных исследований» для магистрантов специальности 7М07204 «Геология и разведка МПИ»

Отвечаете на 20 тестов.
Вариант 1
Вопрос 1 Поляризационное приспособление, используемое в рудном и петрографическом микроскопах?
A) Анализатор

B) Компенсатор

C) Окуляр

D) Диафрагма

E).Конденсор

Вопрос 2 Число, характеризующее химический элемент, отвечающее числу протонов в ядре?
A) Атомный вес

B) Молекулярный вес

C) Координационное число

D) Валентность

E). Атомный номер

Вопрос 3 Минерал, имеющий две оптические оси, называется?
A) Одноосным

B) B) Изотропным

C) Двуосным

D) Анизотропным

E) Трехосным

Вопрос 4 Электромагнитное излучение, лежащее за видимым краем спектра в красной области: тепловое излучение с длинами волн большими, чем длины волн видимого света, это?
A) Ультрафиолетовое

B) Рентгеновское

C) Гамма-излучение

D) Инфракрасное

E) Радиоизлучение

Вопрос 5 Как называют независимость оптических свойств от направления их измерения в кристалле?
A) Изотропия

B) Анизотропия

C) Двупреломление

D) Пьезооптика

E) Пирооптика

Вопрос 6 Свечение минерала в видимой области спектра, вызываемое ультрафиолетовым излучением

A) Рентгенолюминесценция

B) Люминесценция

C) Катодолюминесценция

D) Термолюминесценция

E) Радиолюминесценция

Вопрос 7 Метод вторичного опробования, при котором материал сгребается в правильный конус

A) Бороздовое

B) Задирочное

C) Девятиточечная проба

D) Точечное

E) Конирование

Вопрос 8 Метод вторичного опробования, при котором отбирается девятая часть

A) Девятиточечная проба

B) Конирование

C) Квартование

D) Бороздовое

E) Точечное

Вопрос 9 Метод вторичного опробования, при котором отбираются два из четырех противоположных сегмента

A) Бороздовое

B) Квартование

C) Деление

D) Конирование

E) Точечное

Вопрос 10 Метод первичного опробования рудного тела из одной точки

A) Бороздовое

B) Задирочное

C) Девятиточечная проба

D) Пунктирной борозды

E) Точечное опробование
Вариант 2

Вопрос 11 Метод первичного опробования рудного тела по площади

A) Точечное

B) Конирование

C) Пунктирной борозды

D) Задирочное 

E) Бороздовое

Вопрос 12 Метод первичного опробования рудного тела по линии

A) Бороздовое 

B) Задирочное

C) Точечное

D) Конирование

E) Квартование

Вопрос 13 Бромоформ это?
A) Кислота

B) Щелочь

C) Тяжелая жидкость 

D) Легкая жидкость

E) Раствор

Вопрос 14 Гидрофильный минерал, это?
A) Легко смачиваемый кислотой

B) Легко смачиваемый водой

C) Отталкивающий воду

D) Отталкивающий кислоту

E) Легко смачиваемый щелочью

Вопрос 15 Гидрофобный минерал, это?
A) Легко смачиваемый кислотой

B) Легко смачиваемый водой

C) Отталкивающий воду

D) Отталкивающий кислоту

E) Легко смачиваемый щелочью

Вопрос 16 Сортировка минеральных частиц в соответствии со скоростями их осаждения в жидкости (обычно воде) называется

A) Классификация

B) Фракционирование

C) Конирование,

D) Квартование,

E) Деление

Вопрос 17 Как называют ось в двупреломляющем минерале, параллельная направлению, в котором все компоненты плоскополяризованного света распространяются с одинаковой скоростью?
A) Ось ассиметрии

B) Ось симметрии

C) Оптическая ось

D) Ось оптической индикатрисы

E) Кристаллографическая ось

Вопрос 18 Свойство минерала обнаруживать различную окраску при колебаниях света параллельно различным его осям

A) Дихроизм

B) Изморфизм

C) Полиморфизм

D) Плеохроизм

E) Двупреломление

Вопрос 19 Специальный пузырек, используемый при измерении плотности минералов

A) Газово-жидкое включение

B) Манометр

C) Пикнометр

D) Аэрометр

E) Барометр

Вопрос 20 Устройство (в настоящее время обычно пленка), применяемое для поляризации светового пучка в определенном направлении

A) Поляризатор

B) Анализатор

C) Компенсатор

D) Диафрагма

E) Дифракционная решетка
Вариант 3
Вопрос 21 Название показателя, который определяется как отношение скорости света в воздухе и минерале.

A) Показатель двупреломления

B) Показатель двуотражения

C) Угол погасания

D) Показатель отражения

E). Показатель преломления

Вопрос 22 Колебание волн света в одном направлении

A) Дихроизм

B) Плеохроизм

C) Поляризация

D) Погасание

E) Двупреломление

Вопрос 23 Процесс сепарации минералов в соответствии с их природной гидрофобностью (водоотталкиванием)

A) Флотация

B) Концентрация

C) Сепарация

D) Центрифугирование

E) Фракционирование

Вопрос 24 Устройство, в котором центробежная сила применяется для разделения минеральных частиц различной плотности

A) Центрифуга

B) Концентрационный стол

C) Флотомашина

D) Магнитный сепаратор, 

E) Электрический сепаратор

Вопрос 25 Устройство для отсеивания минеральных частиц по размеру

A) Флотомашина 

B) Сито

C) Классификатор

D) Центрифуга

E) Концентрационный стол

Вопрос 26 В минераграфии микротвердость минералов определяется по методу?

A) Виккерса

B) Мооса

C) Бекке

D) Рамдора

E) Винчела

Вопрос 27 Свойство сплошных сред сопротивляться изменению формы и размеров под действием внешних напряжений и восстанавливать первоначальную форму и размеры при снятии напряжения без остаточных деформаций называется?

A) Удельное соротивление

B) Термо ЭДС

C) Микротвердость

D) Плотность

E) Упругость

Вопрос 28 Минералы в зависимости от поведения в магнитном поле принято делить на:

A) Слабомагнитные и сильномагнитные

B) Проводники и диэлектрики

C) Пьезоэлектрики и пироэлектрики

D) Проводники и полупроводники

E) Изотропные и анизотропные

Вопрос 29 Ферро - и феримагнетики теряют свои магнитные свойства выше температуры, которая называется?

A) Точка эвтектики

B) Точка Кюри

C) Точка плавления

D) Точка кипения

E) Температура гомогенизации

Вопрос 30 По отношению к проводимости электрического тока минералы подразделяются на:

A) Проводники, полупроводники, диэлектрики

B) Изотропные и анизотропные 

C) Пьезоэлектрики и пироэлектрики 

D) Слабомагнитные и сильномагнитные

E) Ферримагнетики и ферромагнетики
Вариант 4

Вопрос 31 При наличии градиента температуры в минерале-полупроводнике возникает, что?

A) Пьезоэлектрический эффект

B) Термоэлектрический эффект

C) Эффект Холла

D) Пироэлектрический эффект

E) Эффект Мессбаура

Вопрос 32 Знак и величина коэффициента термо - ЭДС зависят от?

A) Механизма проводимости

B) Силы тока

C) Напряжения

D) Давления

E)  Кислотности среды

Вопрос 33 Если через проводник в одном направлении пропустить ток, перпендикулярно этому направлению приложить магнитное поле, то в третьем направлении перпендикулярном первым двум возникнет?

A) Пьезоэлектрический эффект

B) ЭДС

C) Эффект Холла

D) Пироэлектрический эффект

E) Эффект Мессбаура

Вопрос 34 Если через проводник в одном направлении пропустить ток, перпендикулярно этому направлению приложить магнитное поле, то в третьем направлении перпендикулярном первым двум возникнет ЭДС. Такое явление называется?

A) Пьезоэлектрический эффект

B) Термоэлектрический эффект

C) Эффект Холла

D) Пироэлектрический эффект

E) Эффект Мессбаура

Вопрос 35 Метод измерения показателя преломления называется?

A) Иммерсионный

B) Виккерса

C) Пикнометрический

D) Торсионный

E) Температурный

Вопрос 36 Показатель отношения отраженного минералом света к падающему на него свету выраженный в процентах называется?

A) Коэффициент двуотражения 

B) Коэффициент поглощения

C) Коэффициентом отражения

D) Коэффициентом упругости

E) Коэффициентом двупреломления

Вопров 37 Свойство минерала отражать определенное количество падающего на него света является оптической константой и называется? 

A) Отражением

B) Преломлением

C) Двуотражением

D) Двупреломлением

E) Плеохроизмом

Вопрос 38 Изменение интенсивности отражения при различной ориентировке анизотропных минералов называется?

A) Отражением

B) Преломлением

C) Двуотражением

D) Двупреломлением

E).Плеохроизмом

Вопрос 39 Изменение цвета минерала при различной ориентировке

A) Отражением

B) Преломлением

C) Двуотражением

D) Двупреломлением

E) Плеохроизмом

Вопрос 40 Эффект отражения света от внутренних дефектов минерала в виде радужных или цветных диффузных участков или пятен наблюдаемых при скрещенных николях, это?

A) Внутренние рефлексы

B) Анизотропия, 

C) Отражение, 

D) Двуотражение

E) Адсорбция
Вариант 5
Вопрос 41 Эффект, наблюдаемый в скрещенных николях для минералов средних и низших сингоний, изменять свою освещенность и цвета при вращении  столика микроскопа называется?

A) Внутренние рефлексы

B) Анизотропия

C) Отражение

D) Адсорбция

E) Поглощение

Вопрос 42 Явление, при котором в любой форме в жидкую фазу переходят все или некоторые из минералообразующих элементов называется?

A) Растворимостью

B) Устойчивостью

C) Истираемостью

D) Гидрофобностью

E) Гидрофильностью

Вопрос 43 Метод изучения газово-жидких включений, при котором в ходе нагревания включение растворяется в жидкости становятся однородными называется ?

A) Гомогенизации

B) Декрипитации

C) Дегазации

D) Криометрии

E) Барометрии

Вопрос 44 Метод изучения газово-жидких включений, при котором в ходе нагревания включение растрескивается, называют?

A) Гомогенизации

B) Декрипитации

C) Дегазации

D) Криометрии

E) Барометрии

Вопрос 45 В термобарогеохимических исследованиях нижнюю границу температуры кристаллизации минерала-хозяина определяет, что?

A) Точка кипения

B) Точка Кюри

C) Температура гомогенизации

D) Температура декрипитации

E) Точка эвтектики

Вопрос 46 Межплоскостное расстояние между атомными плоскостями в зависимости от угла, под которым рентгеновские лучи отражаются атомной плоскостью и длинной волны рентгеновского излучения определяются уравнением какого ученого?

A) Вульфа-Брегга

B) Ньютона

C) Планка

D) Эйнштейна

E) Кюри

Вопрос 47 Метод исследования руд и минералов, основанный на явлении дифракции электронов как называется?

A) Электронного парамагнитного резонанса 

B) Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

C) Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

D) Инфракрасная спектроскопия 

E) Электронография

Вопрос 48 Основными направлениями в современной электронной микроскопии являются, что?

A) Электронный парамагнитный резонанс 

B) Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

C) Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

D) Инфракрасная спектроскопия 

E Электронография

Вопрос 49 Метод изучения вещества по его спектру поглощения или отражения в инфракрасном диапазоне излучения называется, как?

A) Электронный парамагнитный резонанс 

B) Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

C) Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

D) Инфракрасная спектроскопия 

E) Электронография

Вопрос 50 Для изучения химического состава и строения минералов в малых объемах применяют, какой анализ?

A) Электронный парамагнитный резонанс 

B) Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

C) Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

D) Инфракрасная спектроскопия 

E) Электронография
Вариант 6

Вопрос 51 Взаимодействие магнитных моментов неспаренных электронов в минерале с приложенным магнитным полем создает условия для наблюдения, какого?

A) Электронного парамагнитного резонанса

B) Ядерного магнитного резонанса

C) Эффекта Холла

D) Эффекта Мессбаура

E) Термоэлектрического эффекта

Вопрос 52 Резонансное поглощение энергии радиочастотного поля при изменении ориентации магнитного момента ядра вызывает, что?

A) Ядерный магнитный резонанс 

B) Пьезоэлектрический эффект

C) Термоэлектрический эффект

D) Эффект Холла

E) Пироэлектрический эффект

Вопрос 53 Эффект резонансного испускания и поглощения (-квантов ядрами изотопов, как называется?

A) Пьезоэлектрический эффект

B) Термоэлектрический эффект

C) Эффект Холла

D) Пироэлектрический эффект

E) Эффект Мессбаура

Вопрос 54 Эффект Мессбауэра лежит в основе, чего?

A) Ядерного гамма-резонанса

B) Электронного парамагнитного резонанса

C) Эффекта Холла

D) Пироэлектрического эффекта

E) Термоэлектрического эффекта

Вопрос 55 Метод определения содержания изотопов в минерале, руде или породе на основе сепарации изотопов называется, как?

A) Рентгено-спектральный анализ

B) Масспектрометрия

C) Инфракрасная спектрометрия

D) Спектральный эмиссионный анализ

E) Пробирный анализ

Вопрос 56 Поверхность соприкосновения двух минералов, возникшая в процессе роста двух или более одновременно увеличивающихся в объеме индивидов, какая?

A) Индукционная

B) Ксеноморфная

C) Идиоморфная

D) Замещения

E) Дробления

Вопрос 57 Поверхность минерала с отпечатанной чужой формой, называется, как?

A) Индукционная

B) Ксеноморфная

C) Идиоморфная

D) Замещения

E) Дробления

Вопрос 58 Явление зависимости физико-химических и морфологических свойств минералов и минеральных ассоциаций от условий их образования называется, как?

A) Кристалломорфология минералов

B) Гомоморфизмом минералов 

C) Типоморфизм минералов

D) Кристаллохимия минералов

E) Физика минералов

Вопрос 59 Явление соответствия определенных физических свойств минералов конкретным физико-химическим условиям минералообразования называется, как?

A) Кристалломорфология минералов

B) Гомоморфизмом минералов 

C) Типоморфизм минералов

D) Кристаллохимия минералов

E) Физика минералов

Вопрос 60 Учение о генезисе конкретных минеральных индивидов и агрегатов называется, как?

A) Термобарогеохимия

B) Онтогения минералов

C) Филогения минералов

D) Генетическая минералогия

E) Минераграфия
Вариант 7
Вопрос 61 Учение о генезисе минеральных видов и парагенезисов называется, как?

A) Термобарогеохимия

B) Онтогения минералов

C) Филогения минералов

D) Генетическая минералогия

E) Минераграфия

Вопрос 62 Эффект Мессбауэра лежит в основе?

A) Ядерного гамма-резонанса

B) Электронного парамагнитного резонанса

C) Эффекта Холла

D) Пироэлектрического эффекта

E) Термоэлектрического эффекта

Вопрос 63 Метод определения содержания изотопов в минерале, руде или породе на основе сепарации изотопов называется, как?

A) Рентгено-спектральный анализ

B) Масспектрометрия

C) Инфракрасная спектрометрия

D) Спектральный эмиссионный анализ

E). Пробирный анализ

Вопрос 64 Поверхность минерала с отпечатанной чужой формой, это?

A) Индукционная

B) Ксеноморфная

C) Идиоморфная

D) Замещения

E) Дробления

Вопрос 65 Явление зависимости физико-химических и морфологических свойств минералов и минеральных ассоциаций от условий их образования называется? 

A) Кристалломорфология минералов

B) Гомоморфизмом минералов 

C) Типоморфизм минералов

D) Кристаллохимия минералов

E) Физика минералов

Вопрос 66 Учение о генезисе минеральных видов и парагенезисов называется, как?

A) Термобарогеохимия

B) Онтогения минералов

C) Филогения минералов

D) Генетическая минералогия

E) Минераграфия

Вопрос 67 Явление изменения цвета минерала при различной оптической ориентировке, это?

A) Плеохроизм

B) Ахроизм

C) Окраска

D) Двупреломление

E) Двуотражения

Вопрос 68 В медно-колчеданных рудах основными рудными минералами являются?

A) Пирит, сфалерит, халькопирит, галенит.

B) Пирит, арсенопирит, аурипигмент.

C) Касситерит, вольфрамит, пирит, арсенопирит.

D) Магнетит, ильменит, циркон.

E) Халькопирит, пирротин.

Вопрос 69. В редкометальных комплексных рудах основными рудными минералами являются?

A) Касситерит, шеелит, арсенопирит.

B) Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит.

C) Касситерит, танталит, сподумен, поллуцит, берилл.

D) Магнетит, ильменит, циркон.

E) Касситьерит, вольфрамит, арсенопирит, пирит.

Вопрос 70 Кристалломорфология минералов изучает, что?

A) Кристаллическую структуру минералов.

B) Параметры элементарных решеток минералов и межплоскостные расстояния.

C) Особенности огранки кристаллов и формы минералов.

D) Симметрию кристаллов.

E) Симметрию элементарных решеток.
Вариант 8

Вопрос 71 Электроно-зондовый микроанализ предназначен, для чего?

A) Определения химического состава минералов в локальных точках.

B) Изучения оптических и структурных характеристик минералов.

C) Определения элементов-примесей в минералах.

D) Определения типа проводимости в минералах.

E) Определения удельного веса минералов.

Вопрос 72 К электрическим свойствам минералов относится.

A) Термо-ЭДС.

B) Эффект Месбауэра.

C) Показатель двуотражения.

D) Температура гомогенизации.

E) Точка Кюри.

Вопрос 73 По отношению к проводимости электрического тока минералы подразделяются на?

A) Проводники, полупроводники, диэлектрики

B) Изотропные и анизотропные 

C) Пьезоэлектрики и пироэлектрики 

D) Слабомагнитные и сильномагнитные

E) Ферримагнетики и ферромагнетики

Вопрос 74 Метод исследования руд и минералов, основанный на явлении дифракции электронов называется?

A) Электронного парамагнитного резонанса 

B) Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ 

C) Просвечивающая и растровая электронная микроскопия 

D) Инфракрасная спектроскопия 

E) Электронография

Вопрос 75 Исследования поверхностей соприкосновения между минеральными индивидами направлены на установление, чего?

A) Последовательности минералообразования.

B) Условий минералообразований.

C) Температурного режима минералообразования

D) Давления минералообразования

E) Технологических свойств руд.

Вопрос 76 Монохроматический свет это? 

A) Свет с колебанием волны в одном направлении.

B) Свет ультрафиолетовой части спектра.

C) Свет инфракрасной части спектра.

D) Свет определенной длинны волны.

E) Свет с колебанием волны в двух направлениях.

Вопрос 77 В оловяно-вольфрамово-сульфидных ассоциациях жильных и шторкверковых месторождений основными рудными минералами являются?

A) Касситерит, вольфрамит, пирит, халькопирит.

B) Касситерит, танталит, берилл.

C) Касситерит, шеелит.

D) Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит, станин.

E) Халькопирит, галенит, сфалерит, пирит.

Вопрос 78 В колчеданно-полиметалических рудах основными рудными минералами являются?

A) Пирит, сфалерит, халькопирит, галенит.

B) Пирит, арсенопирит, аурипигмент.

C) Касситерит, вольфрамит, пирит, арсенопирит.

D) Магнетит, ильменит, циркон.

E) Халькопирит, пирротин.

Вопрос 79 Метод вторичного опробования, при котором отбирается девятая часть, это?

A) Девятиточечная проба

B) Конирование

C) Квартование

D) Бороздовое

E) Точечное

Вопрос 80 Цвет минерала может быть обусловлен, чем?

A) Ориентировкой оптических осей.

B) Величиной показателя преломления.

C) Присутствием элементов хромофоров.

D) Величиной показателя двуотражения.

E) Оптической индикантрисой
Вариант 9
Вопрос 81 Термический анализ минерального вещества основан на? 

A) Структурных превращениях минералов в зависимости от температуры.

B) Особенностях кристаллической решетки минералов.

C) Содержании элементов-примесей в минералах.

D) Температуре образования минералов.

E) Условиях минералообразования.

Вопрос 82 Объем изменения свойств среды, который может быть отражен в интервале колебаний типоморфных свойств одного минерала, это?

A) Норма реакции

B) Емкость реакции

C) Чувствительность реакции

D) Мера реакции

E) Отражение реакции

Вопрос 83 Последовательность образования минералов устанавливается на основе изучения, чего?

A) Пространственного распределения минералов

B) Особенностей взаимоотношений минералов и их форм границ.

C) Наибольшей концентрации минералов в руде.

D) Кристалломорфологии минералов.

E) Типохимических особенностей минералов

Вопрос 84 Под электронографией понимается метод исследования вещества, основанный на явлении, каком?

A) Отражения ультрафиолетового света.

B) Дифракции электронов.

C) Дифракции рентгеновских лучей.

D) Отражения рентгеновских лучей от кристаллической решетки.

E) Дифракции инфракрасного излучения.

Вопрос 85 В рудах хрома, ассоциирующих с основными и ультраосновными породами основными рудными минералами являются, какие?

A) Халькопирит, галенит, сфалерит.

B) Пирротин, халькопирит, пентландит.

C) Касситерит, хромит, танталит.

D) Хромит, магнетит.

E) Гематит, лимонит, хромит

Вопрос 86 В золото-мышьяк-углеродистых рудах основными рудными минералами являются, какие минералы?

A) Галенит, пирит, халькопирит

B) Пирит, арсенопирит

C) Пирит, пирротин, аурипигмент.

D) Антимонит, рутил, касситерит.

Вопрос 87 При наличии градиента температуры в минерале-полупроводнике возникает, что?

A) Пьезоэлектрический эффект

B) Термоэлектрический эффект

C) Эффект Холла

D) Пироэлектрический эффект

E) Эффект Мессбаура

Вопрос 88 Показатель отношения отраженного минералом света к падающему на него света выраженный в процентах называется?

A) Коэффициент двуотражения 

B) Коэффициент поглощения

C) Коэффициентом отражения

D) Коэффициентом упругости

E) Коэффициентом двупреломления

Вопрос 89 Гониометрические исследования применяются для чего?

A) Измерения показателя отражения минералов.

B) Изучения кристалломорфологии минералов.

C) Установления температуры образования минералов.

D) Установления последовательности образования минералов.

E) Измерения показателя преломления минералов

Вопрос 90 Что называют газово-жидкими включениями в минералах?

A). Газово-жидкими включениями в минералах называются микропорции растворов, законсервированных внутри минерала при его кристаллизации 

B) Это включения в минералах и горных породах

C). Совокупность пространства между твердой фахой абсолютно сухой породы

D) .Внутренние силы, обуславливающие свойство тел восстанавливать свою форму

E) Это включения в раствороееных минералах при определенной температуре
Вариант 10
Вопрос 91 Что такое декрепитация?

A) Метод изучения минералов при их нагревании

B) Метод термозвукового анализа минералов

C) Метод декрипитации представляет собой особый вид фиксации температуры перехода газово-жидкого включекния из гетерогенного состояния в гомогенное

D) Метод определения дефектов решетки кристаллов

E) Метод определения температуры минералообразования

Вопрос 92 Что называют плотностью горных пород и руд?

A). Плотностью горных пород и руд называется отношение массы вещества (твердой, жидкой и газообразной фаз) к занимаемому объему

B) Плотностью горных пород и руд называется отношение веса абсолютно сухой породы или руды к его объему

C). Плотностью горных пород и руд называется совокупность пространств между твердой фазой абсолютно сухой породы

D). Плотностью горных пород и руд называются внутренние силы, обуславливающие свойство тел восстанавливать свою форму, измененную внешними силами

E) Плотностью горных пород и руд называется мера сопротивления остаточной деформации или разрушению

Вопрос 93 Что называется объемным весом руды или горных пород?

A). Объемным весом горных пород и руд называется отношение массы вещества (твердой, жидкой и газообразной фаз) к занимаемому объему

B) Объемным весом горных пород и руд называется отношение веса абсолютно сухой породы или руды к его объему

C). Объемным весом горных пород и руд называется совокупность пространств между твердой фазой абсолютно сухой породы

D). Объемным весом горных пород и руд называются внутренние силы, обуславливающие свойство тел восстанавливать свою форму, измененную внешними силами

E) Объемным весом горных пород и руд называется мера сопротивления остаточной деформации или разрушению

Вопрос 94 Что такое пористость горных пород и руд?

A). Пористостью горных пород и руд называется отношение массы вещества (твердой, жидкой и газообразной фаз) к занимаемому объему

B) Пористостью горных пород и руд называется отношение веса абсолютно сухой породы или руды к его объему

C). Пористостью горных пород и руд называется совокупность пространств между твердой фазой абсолютно сухой породы

D). Пористостью горных пород и руд называются внутренние силы, обуславливающие свойство тел восстанавливать свою форму, измененную внешними силами

E) Пористостью горных пород и руд называется мера сопротивления остаточной деформации или
Вопрос 95 Что называют упругостью или силами упругости?

A). Упругостью или силами упругости горных пород и руд называется отношение массы вещества (твердой, жидкой и газообразной фаз) к занимаемому объему

B) Упругостью или силами упругости горных пород и руд называется отношение веса абсолютно сухой породы или руды к его объему

C). Упругостью или силами упругости горных пород и руд называется совокупность пространств между твердой фазой абсолютно сухой породы

D). Упругостью или силами упругости горных пород и руд называются внутренние силы, обуславливающие свойство тел восстанавливать свою форму, измененную внешними силами

E) Упругостью или силами упругости горных пород и руд называется мера сопротивления остаточной деформации или разрушению

Вопрос 96 Дайте характеристику твердости горных пород и руд?

A). Твердостью горных пород и руд называется отношение массы вещества (твердой, жидкой и газообразной фаз) к занимаемому объему

B) Твердостью горных пород и руд называется отношение веса абсолютно сухой породы или руды к его объему

C). Твердостью горных пород и руд называется совокупность пространств между твердой фазой абсолютно сухой породы

D). Твердостью горных пород и руд называются внутренние силы, обуславливающие свойство тел восстанавливать свою форму, измененную внешними силами

E) Твердостью горных пород и руд называется мера сопротивления остаточной деформации или разрушению

Вопрос 97Что отражает сингенетическая анизотропия?

A). Сингенетическая анизотропия отражает те термодинамические и физико-географические условия, при которых образовались горные породы и руды

B) Сингенетическая анизотропия отражает действие литостатического давления или тектонических сил на горные породы и руды

C). Сингенетическая анизотропия отражает деформационные характеристики горных пород и руд

D). Сингенетическая анизотропия отражает физико-механические характеристики горных пород и руд

E) Сингенетическая анизотропия отражает изменения, происходящие в структуре исследуемых горных пород и руд

Вопрос 98 Как возникает анизотропия напряженного состояния?

A). Анизотропия напряженного состояния отражает те термодинамические и физико-географические условия, при которых образовались горные породы и руды

B) Анизотропия напряженного состояния отражает действие литостатического давления или тектонических сил на горные породы и руды

C). Анизотропия напряженного состояния отражает деформационные характеристики горных пород и руд

D). Анизотропия напряженного состояния отражает физико-механические характеристики горных пород и руд

E) Анизотропия напряженного состояния отражает изменения, происходящие в структуре исследуемых горных пород и руд

Вопрос 99 Какие виды эталонов применяю при микроанализе?

A). Химически чистый элемент

B) Химические соединения элемента, сильно отличающиеся от состава анализируемого вещества

C) Химические соединения элемента, подобное или очень близкое анализируемому составу

D) Химически чистый элемент, химические соединения элемента, сильно отличающиеся от состава анализируемого вещества

E) Химически чистый элемент, химические соединения элемента, сильно отличающиеся от состава анализируемого вещества и химические соединения элемента, подобное или очень близкое анализируемому составу
100 Перечислите методы определения химического состава растворов, газов и микроминералов во включениях

A) Валюмометрический метод

B) Инфракрасная микроскопия

C) Электронная микроскопия

D). Люминесцентная микроскопия, валюмометрический метод, инфракрасная микроскопия, электронная микроскопия и микроминералогия многофазных включений

E) Микроминералогия многофазных включений, 
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