ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС 3

Шрифт «ОСТОВНЫЙ КУРСИВ»

Әдістемелік нұсқаулар: шрифт "Остовный курсив" көлбеу қолжазба қаріптерге жатады және картографиялық сызбалар мен құжаттардағы қол қою үшін кеңінен қолданылады. Қалған курсивпен тау-кен жұмыстарының жоспарларында тау-кен қазбаларының атауы, тірек пункттерінің, фабрикалардың, зауыттардың, колхоздардың топографиялық жоспарлардағы атаулары, геологиялық жоспарлар мен разрездердегі түсіндірмелер сызылады.
Әріптің атауы биіктігі – 6 мм , әріптердің ені-3 мм + 1 мм, әріпаралық бос орын 2 мм, жалпақ әріптердің ені-1,5 рет қарапайым.
Алфавиттің бас әріптерін сызу: әріптердің биіктігі-7мм, ені 3,3 мм+ керме 1мм, кең әріптердің ені қарапайым 1,5 рет, әріпаралық бос орын 2мм, әріпаралық бос орын 10 мм.
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