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Шахтадағы тірек пункттер

Әдістемелік нұсқаулар. Репер белгісінің перпендикулярлы диаметрлері планшеттің рамаларына параллель орналасады. Белгі орнын және репер нөмірін білдіретін биіктік белгі мен қысқартылған қол қойылады (К кровля - шатыры, П подошва - табаны, Бок - бүйір). Тірек негіздеу пункттерінің жанындағы жазбалар үнемі қазбаның осіне бойлай немесе перпендикуляр контурдың ішінде немесе қазбаның еніне байланысты қатар жасалады.
Шахтадағы тірек негіздеменің барлық пункттері мен олардың жанындағы жазбалар көк түспен бейнеленеді.
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