Практикалық тапсырма 10

"ЕЛДІ МЕКЕНДЕР" ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІН СЫЗУ 
Жұмысты орындау тәртібі: барлық ғимараттар жоспарларда тұрғын және тұрғын емес, отқа төзімді және отқа төзімді емес белгілермен бейнеленген.н. Ғимараттардың ішіндегі сандар қабатты көрсетеді (5 сурет). Ж немесе Н әрпі сәйкесінше тұрғын немесе тұрғын емес екенін көрсетеді. Отқа төзімді ғимараттарда материал көрсетілген: К-тас, С - Б-шыны-бетон. Қоғамдық мақсаттағы ғимараттардың бейнесі түсіндірме жазумен сүйемелденеді. Бұл ғимараттар (мектептер, ауруханалар, дүкендер) тұрғын үй болып саналады.
Елді мекендерден тыс жерлерде ескерткіштерге қол қойылады (пам., мон.).
Зираттардағы крест белгілері шамамен шахмат түрінде қойылады, ал шекаралар тиісті шартты қоршау белгісімен немесе тұтас сызықпен белгіленеді.
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