1. Перенос отметки на монтажный горизонт
Пример:
Отметку репера относительно нулевого горизонта взять из задачи 1. Отсчёт по рейке по реперу 0 горизонта, а=0,985м. Отсчёт по рулетке 0 горизонта с=11,555м. Отсчёт по рулетке монтажного горизонта d=0,177м. Отсчёт по рейке по реперу монтажного горизонта b=0,691м. Найти Нмг-отметка на монтажном горизонте.
Решение:
Нмг=Нр(чп)+а+(с-d)-b=-1+0,985+(11,555-0,177)-0,691=10,672м
Ответ: Высота отметки на монтажном горизонте 10,672м.
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Рисунок 4.21 – Перенос отметки на монтажный горизонт



	Варианты
	a, м
	b, м
	c, м
	d, м

	1
	0.985
	0.691
	11.555
	0.177

	2
	0.990
	0.705
	11.520
	0.182

	3
	0.975
	0.680
	11.565
	0.170

	4
	0.980
	0.695
	11.540
	0.175

	5
	0.985
	0.690
	11.555
	0.172

	6
	0.990
	0.700
	11.560
	0.180

	7
	0.985
	0.688
	11.545
	0.174

	8
	0.975
	0.685
	11.570
	0.169

	9
	0.985
	0.695
	11.560
	0.177

	10
	0.980
	0.690
	11.550
	0.175
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