1. Вынос проектной отметки
Пример:
Отметка репера На=15,983м. Отметка чистого пола 1 этажа Нb=16,46м. Отсчёт по рейке на репере а=1,373м. Найти отчёт по рейке на проектной отметке-b.
Решение:
b=Ha+a-Hb=15,983+1,373-16,46=0,896м
Ответ: По расчётам при нахождении рейки на проектной отметке отчёт по ней будет составлять 0,896м.

	Вариант
	Отметка репера Ha, м
	Отметка чистого пола Hb, м
	Отсчёт по рейке на репере a, м

	1
	15.983
	16.460
	1.373

	2
	16.250
	16.740
	1.415

	3
	15.600
	16.200
	1.350

	4
	16.100
	16.580
	1.400

	5
	15.800
	16.400
	1.370

	6
	16.050
	16.500
	1.420

	7
	15.900
	16.480
	1.365

	8
	16.200
	16.630
	1.380

	9
	15.700
	16.250
	1.360

	10
	16.000
	16.550
	1.390
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