Практические задания 

Задание 1

Для заданных нагрузки подстанции и типа трансформатора, определить оптимальное число работающих однотипных трансформаторов, при котором потери активной мощности в трансформаторах будут минимальными.
Таблица - Исходные данные

	Номер варианта
	Тип трансформатора
	Общая нагрузка, кВА

	1
	ТМ-6300/10
	10000

	2
	ТМ-2500/10
	2000

	3
	ТМ-4000/10
	5000

	4
	ТМ-1600/10
	2500

	5
	ТМН-2500/10
	1400

	6
	ТМС-1000/10
	1500

	7
	ТМ-2500/10
	2400

	8
	ТМ-630/10
	800

	9
	ТМН-4000/10
	3400

	10
	ТМН-6300/10
	6000


Задание 2

Определить оптимальное число работающих трансформаторов (тип трансформатора указан в таблице) двухтрансформаторной подстанции для заданной нагрузки, при которых потери активной мощности в трансформаторах будут минимальными. Нагрузка между трансформаторами распределяется пропорционально их номинальным мощностям.
Таблица - Исходные данные

	Номер варианта
	Тип первого трансформатора
	Тип второго трансформатора
	Общая нагрузка, кВА

	1
	ТМ-6300/10
	ТМ-4000/10
	7000

	2
	ТМ-2500/10
	ТМ-6300/10
	5000

	3
	ТМ-4000/10
	ТМЗ-1600/10
	3500

	4
	ТМ-2500/10
	ТМС-1000/10
	800

	5
	ТМЗ-1600/10
	ТМ-2500/10
	2700

	6
	ТМС-1000/10
	ТМ-2500/10
	3000

	7
	ТМ-2500/10
	ТМЗ-1600/10
	2200

	8
	ТМ-2500/10
	ТМН-4000/10
	4200

	9
	ТМЗ-1600/10
	ТМ-1000/10
	1500

	10
	ТМН-2500/10
	ТМЗ-1600/10
	3200


Задание 3

Определить коэффициенты загрузки однотипных трансформаторов (типы трансформаторов указаны в таблице) трехтрансформаторной подстанции, при которых следует перейти на режим работы:

1) с одного работающего трансформатора на два работающих трансформатора подстанции и обратно,

2) с двух работающих трансформаторов на три работающих трансформатора подстанции и обратно.

Таблица - Исходные данные

	Номер варианта
	Тип трансформаторов

	1
	ТМ-6300/10

	2
	ТМ-2500/10

	3
	ТМ-4000/10

	4
	ТМ-1600/10

	5
	ТМН-2500/10

	6
	ТМС-1000/10

	7
	ТМ-2500/10

	8
	ТМ-630/10

	9
	ТМН-4000/10

	10
	ТМН-6300/10


Задание 4

На трехтрансформаторной подстанции работают два однотипных трансформатора, тип которых указан в таблице. Определить диапазон изменения нагрузки подстанции, при котором не требуется изменять число работающих трансформаторов.

Таблица - Исходные данные

	Номер варианта
	Тип трансформаторов

	1
	ТМ-6300/10

	2
	ТМ-2500/10

	3
	ТМ-4000/10

	4
	ТМ-1600/10

	5
	ТМН-2500/10

	6
	ТМС-1000/10

	7
	ТМ-2500/10

	8
	ТМ-630/10

	9
	ТМН-4000/10

	10
	ТМН-6300/10


Задание 5

На трехтрансформаторной подстанции при нагрузке S1 работают два трансформатора, тип которых указан в таблице. Определить целесообразность отключения/включения одного трансформатора, если нагрузка подстанции изменилась до значения S2. Нагрузка подстанции указана в таблице ниже.

Таблица - Исходные данные

	Номер варианта
	Тип трансформаторов
	Значение нагрузки S1, кВА
	Значение нагрузки S2, кВА

	1
	ТМ-4000/10
	2500
	3500

	2
	ТМ-2500/10
	2500
	2700

	3
	ТМН-4000/10
	2700
	2200

	4
	ТМЗ-2500/10
	2500
	2000

	5
	ТМ-1600/10
	1500
	1800

	6
	ТМ-1000/10
	800
	1300

	7
	ТМЗ-1000/10
	800
	700

	8
	ТМ-6300/10
	5000
	7000

	9
	ТМЗ-1600/10
	1600
	1000

	10
	ТМН-6300/10
	5000
	4000


