3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ТОЧЕК

Для выполнения работы студенту выдаётся учебная карта (см. задание 1) масштаба 1: 10 000 (отображающая часть территории Российской Федерации), обычная линейка, вариант задания. 
Студент должен определить географические координаты (широту и долготу) двух точек, для которых ему требовалось определить прямоугольные координаты. 
Работа выполняется в следующей последовательности.
Через заданную точку, например, точку А (рисунок 1), проводят параллель (линию, параллельную южной стороне рамки карты) и истинный меридиан. Получают приращение координат ΔВ  и ΔL.

[image: ]

Рисунок 1. Определение географических координат точки

Географические координаты вычисляют по формулам:


                                          ,                                            (2)


                                          ,


где В - широта ближайшей к определяемой точке, нижней параллели (в примере В0  = 54° 40' 00'' с.ш.);

        L0 - долгота ближайшего слева к определяемой точке истинного меридиана (в примере L = 18° 00' 00'' в.д.).
Величины ΔВ и ΔL в градусной мере определяют, используя данные, измеренные на карте. 
Географические координаты точки А, вычисленные по формулам (2), равны:

с.ш.,

в.д.

Приведу ещё один пример определения географических координат   точки А (рисунок 2).

[image: ]
Рисунок 2. Определение географических координат точки

Проведя через точку А истинный меридиан, определяем его долготу. Для этого надо сосчитать сколько минут и секунд заключено между западной стороной рамки и истинным меридианом точки А, полученное число минут и секунд прибавить к долготе западной рамки. Получаем долготу точки А:             λ = 18º 01' 13" восточной долготы.
[bookmark: _GoBack]Широту точки А находят аналогичным путём, пользуясь делениями западной и восточной рамок: φ = 54º 41' 14" северной широты.

Контрольные вопросы:

1 Дайте определение меридиана.
2 Дайте определение параллели.
3 Дайте определение географической широты.
4 Дайте определение географической долготы.
5 Как определяют географические координаты по карте?
6 Как определяют географические координаты по глобусу?
7 Что такое экватор?
8 Какие системы координат, применяемые в геодезии, вы знаете?
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