Практическая работа №2
2 ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1 Минеральные материалы
2.2 Органические вяжущие
2.3 Минеральные вяжущие
2.4 Полуфабрикаты

По заданию определяют вид материалов (песок, щебень, асфальтобетон и т.д.), их номенклатуру. На выбор материалов влияют климатические условия района строительства, тип конструкции дорожной одежды, категория автомобильной дороги, способ производства работ, толщина слоя, период строительства и др. указывают физико-технические показатели материалов согласно соответствующим нормативным документам.
Номенклатуру дорожно-строительных материалов устанавливают для каждого конструктивного слоя.
Требования к дорожно-строительным материалам или готовым изделиям, заложенным в проекте, устанавливаются для каждого конструктивного слоя дорожной одежды по соответствующим нормативными источниками (ГОСТам).
В зависимости от вида и назначения дискретных материалов приводятся основные требования к ним по физико-механическим свойствам (прочности, морозостойкости, фракционному составу, содержанию загрязняющих примесей и т.д.).
Приводятся требования как к полуфабрикатам (смесям), так и к готовым изделиям (цементобетонам, асфальтобетонам, цементогрунтам, битумогрунтам и т.д.), а также к исходным материалам.
[bookmark: _GoBack]Все требуемые показатели принимаются по данным соответствующих ГОСТов и заносятся в таблицы. 

