Пән: «Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру және жоспарлау»

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС № 2
«Елді мекен аумағының табиғи, экономикалық және қала құрылыстық жағдайларына кешенді талдау жасау»

Жұмыстың мақсаты:
Аумақты бағалауды, оның дамуына әсер ететін факторларды анықтауды және қала құрылыстық шектеулер мен мүмкіндіктерді тұжырымдауды (аумақтың SWOT-талдауы) үйрену. Студенттерді бас жоспарды және өзге де қала құрылысы құжаттамасын әзірлеу кезінде жобалық шешімдерді қабылдаудың негізі ретінде елді мекен аумағының бастапқы жағдайларына – табиғи, экономикалық және қала құрылыстық – кешенді бағалау жүргізуге үйрету.

1-кезең. Жұмысты орындау құрылымы
Әрбір студент өзіне бекітілген ҚР елді мекені бойынша төрт негізгі блок негізінде талдау жүргізеді:
1. Табиғи-климаттық блок
· Климаты: Климаттық аймақ, жел режимі (жел раушаны (роза ветров)), орташа температуралар (қаңтар/шілде), жауын-шашын нормасы, топырақтың қату тереңдігі.
· Рельеф және геология: Биіктік айырмашылықтары, жергілікті жердің еңістігі (пайызбен немесе промиллемен), сейсмикалылығы (баллмен), топырақтың тұрақтылығы (шөгінді немесе құмдақ топырақтардың болуы).
· Гидрография: Су объектілерінің болуы, су қорғау аймақтары, жағалау бойындағы белдеулер, су басу қаупі.
2. Экономикалық және демографиялық блок
· Халық саны мен динамикасы: Экономикалық белсенді халық, еңбек ресурстары.
· Қала құраушы база: Ірі кәсіпорындар, ауыл шаруашылығы, логистика немесе туризм.
3. Қала құрылыстық блок
· Жоспарлау құрылымы: Құрылыс салу түрі (селитебті, өндірістік, рекреациялық), тығыздық/шағындық (компактность) дәрежесі.
· Инфрақұрылым: Көлік дәліздері (автожаңа және т/ж магистральдары), инженерлік желілер (электрмен, сумен жабдықтау, газдандыру/жылыту).
· Жер қоры: Көршілес жерлердің санаттары мен нысаналы мақсаты.
4. Қорытынды матрица (Аумақтың SWOT-талдауы)
· S (Күшті тараптар): Тиімді географиялық орналасуы, ресурстардың болуы, дамыған инфрақұрылым.
· W (Әлсіз тараптар): Желілердің тозуы, тозығы жеткен тұрғын үй қоры, тазарту құрылымдарының болмауы.
· (Мүмкіндіктер): Құрылыс аумағын кеңейту, инвестициялар тарту, туризмді/өнеркәсіптік аймақтарды дамыту.
· T (Қауіп-қатерлер): Сейсмикалық қауіп, шөлге айналу, тасқындар, су ресурстарының тапшылығы.

2-кезең. Орындау алгоритмі (Студентке арналған нұсқаулық)
1. Бастапқы деректерді жинау: Ресми ГИС-порталдарды және құжаттарды пайдалану.
Елді мекеніңіздің бас жоспарын немесе даму схемасын зерттеңіз ((Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры (ЕГКН (Единый государственный кадастр недвижимости) / eQurylys), Kazhydromet, әкімдіктердің геопорталдары, ҚР «Қала құрылысы» ҚНжЕ арқылы).

2. Қала құрылыстық шектеулерді анықтау: Санитариялық және қорғау аймақтарын қалыптастыру.
Елді мекен картасына мыналарды түсіріңіз:
· Су қорғау аймақтары (өзендер/көлдер).
· Өнеркәсіптік объектілер мен автотрассалардан келетін санитариялық-қорғау аймақтары (СҚА).
· Сейсмикалық қауіп пен шөгінді топырақтар аймақтары.

3. Қала құрылыстық бағалау: Аумақты аймақтарға бөлу (зоналау).
Мыналар үшін қолайлы аумақтарды анықтаңыз:
· Жаңа тұрғын үй құрылысы (қолайлы аймақтар).
· Көгалдандыру және рекреация.
· Өнеркәсіптік және коммуналдық-қоймалық объектілер (жел өрісін ескере отырып).

4. Қорытынды тұжырымдама жасау: SWOT-талдаудың жиынтық кестесі.
SWOT-талдаудың қорытынды матрицасын толтырыңыз және елді мекеннің жоспарлық дамуы бойынша 3-4 негізгі ұсынысты тұжырымдаңыз.

3-кезең. 20 студентке арналған тапсырма нұсқалары
Барлық нұсқалар географиялық, климаттық және экономикалық ерекшеліктері әртүрлі Қазақстанның нақты елді мекендеріне негізделген.

Жұмысты тапсыру форматы
· Графикалық бөлім: Шектеу аймақтары (рельеф, СҚА, су қорғау аймақтары) түсірілген елді мекеннің схема-картасы.
· Есептік-түсіндірме жазба: Жағдайлар сипатталған және SWOT-матрицасы бар (3–5 бет).
· Қорытынды: Аумақтың ары қарай кеңеюге жарамдылығы туралы қала құрылыстық қорытынды.

Аумақты бағалау бойынша практикалық жұмысты орындау кезінде студентке қажетті Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаларының (НТҚ), заңдары мен кодекстерінің тізбесі:
1. Қазақстан Республикасының Кодекстері мен Заңдары (Базалық деңгей)
· ҚР Жер кодексі: Жер санаттарын, нысаналы мақсатын, учаскелерді беру және қорғау аймақтарын белгілеу ережелерін айқындайды.
· ҚР Су кодексі: Өзендер мен су объектілерінің бойында су қорғау аймақтары мен белдеулерін (ВЗП (водоохранных зон и полос)) белгілеу тәртібін, оларды пайдалану режимдерін айқындайды.
· ҚР «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы: Аймақтарға бөлу, бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын (ЕТЖЖ (ПДП)) әзірлеу ережелерін реттейді.
· ҚР Экологиялық кодексі: Экологиялық қауіпсіздік нормаларын, шығарындыларды нормалауды және санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын талаптарды белгілейді.

2. Қала құрылысы және елді мекендерді жоспарлау
· ҚР ҚН 3.01-01-2013 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және құрылысын салу» (міндетті құрылыс нормалары).
· ҚР Ережелер жинағы (ЕЖ) 3.01-101-2013 «Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және құрылысын салу» (жобалаудың практикалық методикасы бар ережелер жинағы).
· ҚР ҚН 3.01-00-2011 «Қазақстан Республикасында қала құрылысы жобаларын әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі туралы нұсқаулық».
· ҚР ЕЖ 3.01-105-2013 « Елді мекендердің аумақтарын абаттандыру».

3. Табиғи-климаттық және геофизикалық жағдайлар бойынша шектеулер
· ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 «Сейсмикалық аймақтардағы құрылыс» (Алматы, Жамбыл, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстары үшін өте маңызды).
· ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 «Құрылыстық климатология» (жел режимі, жел раушаны, нормативтік температуралар мен жауын-шашын бойынша деректер алу үшін қолданылады).
· МСН 2.03-02-2002 «Аумақтарды, ғимараттар мен құрылыстарды қауіпті геологиялық процестерден инженерлік қорғау. Негізгі ережелер» (тау бөктері мен таулы рельефі бар нұсқалар үшін).

4. Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мен қорғау аймақтары
· Өндірістік объектілердің санитариялық жіктелуі (Санитариялық ережелер): ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғау аймағын (СҚА) белгілеу бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» бұйрығы.
· Су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу ережелері: ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің бірлескен бұйрығы.
· ҚР ЕЖ 3.05-101-2014 «Магистральды құбыржолдар» (мұнай және газ құбырларына дейінгі ең аз қашықтықтар мен қорғау аймақтарына қойылатын талаптар).

5. Көлік және инженерлік инфрақұрылым
· ҚР ҚН 3.03-01-2013 / ҚР ЕЖ 3.03-101-2013 «Автомобиль жолдары» (республикалық және облыстық маңызы бар трассаларға түйісулерді бағалау үшін).
· [bookmark: _GoBack]ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 «Сумен жабдықтау. Сыртқы желілер мен құрылыстар» (су алу құрылыстары мен тазарту станцияларынан келетін санитариялық-қорғау аймақтарын есептеу үшін).

