8 – пакет 
1) Термодинамиканың екінші бастамасының математикалық өрнегі:
1. 

1. 
+
1. 

1. 

1. 

2) Энтропияның  өлшем бірлігі:
1. 

1. моль·К
1. Дж∙К
1. 
+
1. 

3) Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 1000 Дж жылу мөлшерін алады. ПӘК 80 %. Бір цикл ішінде газдың істейтін жұмысы неге тең?
0. 1000 Дж
0. 800 Дж
0. 200 Дж
0. 1200 Дж
0. 100 Дж
4) Жылу машинасы қыздырғыштан 50 кДж жылу алады. Суытқышқа 30 кДж жылу берілді. Жылу машинасының ПӘК неге тең?
1. 60%
1. 62,5%
1. 37,5%
1. 40%
1. 30%
5) Қысым 0,1 Па, температурасы 100 К болса, сутегі молекулаларының орташа жүгіру жолы қандай? (d=2,7∙10-10 м)
0. 1,5 см
0. 3,6 см
0. 4,3 cм
0. 8,1 см
0. 9,6 см
6) Азоттың температурасы 300 К. Еркін жүгіру жолы 1 м болса, қысымы қандай? (d=3,7∙10-10 м)
0. 3,5 мПа
0. 5,8 мПа
0. 6,8 мПа
0. 8,1 мПа
0. 9,5 мПа
7) Қалыпты жағдайдағы гелий атомдарының орташа жүгіру жолы 180 нм. Диффузия коэффициенті:
1. 1,23·10-5 м2/с
1. 3,11·10-5 м2/с
1. 5,41·10-5 м2/с
1. 6,23·10-5 м2/с
1. 7,23·10-5 м2/с
8) Оттегінің 273 К температурадағы диффузия коэффициенті 0,19 см2/с. Орташа жүгіру жолы:
1. 51 нм
1. 134 нм
1. 30 нм
1. 89 нм
1. 9,6 нм
9) Тасмалдау құбылыстары – диффузия, жылу өткізгіштік және тұтқырлық коэффициенттері үшін дұрыс тұжырым: олардың барлығы мынаған тәуелді
1. қысымға
1. газ тығыздығына
1. температураға
1. қысым мен температураға
1. көлемге
10) Температура артқан кезде диффузия коэффициенті қалай өзгереді?
1. артады
1. кемиді
1. өзгермейді
1. келтірілген жауаптар арасында дұрысы жоқ
1. артады және кемиді
11) Азоттың жылу өткізгіштік коэффициентін анықтаңыздар, егер оның осы күйдегі тұтқырлық коэффициенті 10 мкПа∙с тең болса: 
1. 24,2 мВт/(м·К)
1. 0,61 мВт/(м·К)
1. 13,2 мВт/(м·К)
1. 5,41 мВт/(м·К)
1. 7,42 мВт/(м·К)
12) Тура термодинамикалық цикл үшiн дұрыс формуланы тап:
1. Q1=(1+η)Q2
1. Q2=(1-η)Q1
1. Q2=Q1Т1
1. А= Q1 - η Q2
1. Т1=(1+η)Т2
13) Көмір қышқыл газы мен азоттың молекулаларының диаметрлерін бірдей деп есептеп, олардың бірдей күйдегі диффузия коэффициенттерінің қатынасын табыңдар:
1. 0,8
1. 2,1
1. 1,6
1. 3,3
1. 5,4
14) Көмір қышқыл газы мен азоттың молекулаларының диаметрлерін бірдей деп есептеп, олардың бірдей күйдегі тұтқырлық коэффициенттерінің қатынасын табыңдар:
1. 0,67
1. 0,96
1. 0,06
1. 1,25
1. 3,89
15) Карно циклы бойынша жұмыс жасайтын идеал газ қыздырғыштан 5,5 кДж жылу мөлшерін алады да 1,1 кДж тең жұмыс жасайды. Қыздырғышпен суытқыштың температураларының (Т1/Т2) қатынасын анықта: 
1. 5 
1. 0,2
1. 1,25
1. 1,5
1. 6
16) Карно циклы бойынша жұмыс істейтін жылу машинасы қыздырғыштан алған жылу мөлшерінің 70%-ын суытқышқа береді. Қыздырғыштан алған жылу мөлшері 5 кДж тең. Жылу машинасының ПӘК-і неге тең? 
1. 30 % 
1. 40 %
1. 35 %
1. 70 %
1. 50 %
17) Қалыпты күйдегі оттегінің  диффузия коэффициенті қандай? (d=0,36 нм)
1. 5·10-6 м2/с
1. 9,18·10-6 м2/с
1. 1,1·10-6 м2/с
1. 13·10-6 м2/с
1. 5,22·10-6 м2/с
18) Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70 С болғандағы Карно циклының ПӘК-ін есептеңіз:
1. 0,5
1. [bookmark: _GoBack]0,7
1. 1
1. 0,3
1. 0,8
19) Карно циклы бойынша жұмыс жасайтын идеал жылу машинасының ПӘК-ін (η) анықтау үшiн қай формуланы пайдалануға болады:
1. ηТ1 =Т1+ Т2
1. Т1 = η Т2 - Т1
1. Т1 = η Т1 - Т2
1. Т1  = η Т1 + Т2
1. Т1= Т1- Т2
20) Дұрыс тұжырым бойынша термодинамиканың екінші бастамасы:
1. ПӘК >100% двигатель болатыны мүмкін еместігі туралы айтады
1. ПӘК =100% двигатель болатыны мүмкін еместігі туралы айтады
1. жылу прцестері үшін энергияның сақталу заңы бола алады
1. абсолют нөль температураға жету мүмкін еместігі туралы айтады
1. келтірілген жауаптар арасында дұрысы жоқ
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