10- пакет
1)  Радиусы R=1 см оңашаланған металл шардың электр сыйымдылығы:
1. 20 пФ
1. 11 пФ
1. 1,11 пФ
1. 0,22 пФ
1. 0,01 пФ
2) Арасы слюдамен толтырылған (ε=7), астарларының ауданы S=100 см2, ара қашықтығы d=0,1 мм жазық конденсатордың сыйымдылығы қандай?
1. 1,2 нФ
1. 2,2 нФ
1. 4,2 нФ
1. 6,2 нФ
1. 9,2 нФ
3) Арасы шынымен (ε=7) толтырылған жазық конденсатордың астарларына 100 В кернеу берілген. Шыныны алып тастаса кернеу қандай болады?
1. 700 В
1. 500 В
1. 300 В
1. 200 В
1. 100 В
4) Әрқайсысының электр сыйымдылығы 0,2 мкФ үш конденсатор өзара тізбектей жалғанған. Жалпы сыйымдылық:
1. 0,66 мкФ
1. 0,066 мкФ
1. 0,022 мкФ
1. 0,011 мкФ
1. 0,29 мкФ
5) Әрқайсысының электр сыйымдылығы 0,1 мкФ үш конденсатор өзара параллель жалғанған. Жалпы сыйымдылық:
1. 0,033 мкФ
1. 0,063 мкФ
1. 0,3 мкФ
1. 0,6 мкФ
1. 3 мкФ
6) Астарларының ауданы S=100 см2, үш бірдей жазық конденсатор тізбектей жалғанған. Олардың жалпы сыйымдылығы  89 пФ, астарларының арасы слюдамен толтырылған (ε=7). Слюданың қалыңдығы d қандай?
1. 0,3 мм
1. 0,87 мм
1. 1,11 мм
1. 1,7мм
1. 2,32 мм
7) Потенциалдар айырмасы 20 кВ тең  нүктелердің арасымен орын ауыстырған электрон қандай кинетикалық энергияға ие болады.(е = -1,610-19 Кл) ?
1. 1,610-17Дж
1. 3,210-15Дж
1. 3,210-19Дж
1. 210-20Дж
1. 1,610-15Дж
8) Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласы:
1. 

1. 

1. 
+
1. 

1. 

9) Сыйымдылықтары бірдей тізбектей жалғанған n конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы С. Конденсаторлардың әрқайсысының сыйымдылығы C0 қалай анықталады?
1. C0 = n C+
1. C0 = C / n
1. C0 = 2 n C
1. C0=2C / n
1. C0 = n / C
10) Екі паралелль жалғанған конденсаторлар сыйымдылығы С1 және С2. Жалпы сыйымдылығының формуласы:
1. 

1. 

1. 

1. 

1. 
+
11) Сыйымдылығы 0,02 мкФ-қа тең жазық конденсаторды ток көзіне қосқан. Нәтижесінде заряды 10-8 Кл болды. Конденсатор астарларының арасындағы кернеулік неге тең, егер олардың арақашықтығы 5мм тең болса
1. 40 В/м
1. 100 В/м
1. 25 В/м
1. 250 В/м
1. 160 В/м
12) Екі тізбектей жалғанған конденсаторларда ненің мәні бірдей? 
A) энергияларының
B) кернеулерінің
C) кернеуліктерінің
D) зарядтарының
E) электр сыйымдылықтарының
13) Екі параллель жалғанған конденсаторларда ненің мәні бірдей? 
A) энергияларының
B) зарядтарының
C) кернеуліктерінің
D) кернеулерінің
E) электр сыйымдылықтарының
14) Егер тұрақты кернеу көзіне қосылған жазық конденсатордың астарларының ара-қашықтығы 2 есеге артса, онда оның энергиясы қалай өзереді?
A) өзгермейді
B) 4 есеге артады
C) 2 есеге кемиді
D) 4 есеге кемиді
E) 2 есеге артады
15) Егер тұрақты кернеу көзінен ажыратылған жазық конденсатордың астарларының ара-қашықтығын 2 есеге кемітсе, онда оның энергиясы қалай өзереді?
A) 4 есеге артады
B) 2 есеге кемиді
C) 4 есеге кемиді
D) 2 есеге артады
E)  өзгермейді
16) Жазық конденсатордың астарларының ауданын 2 есеге көбейтіп, арақашықтығын 6 есе азайтқанда оның электр сыйымдылығы қалай өзгереді?
1. 3 есеге кемиді
1. 3 есеге артады
1. 12 есеге кемиді
1. өзгермейді
1. 12 есеге артады
17) Өткізгішке екінші бір өткізгіштің жақындауы оның сыйымдылығына қалай әсер етеді?
1. Кемиді
1. Жақындауы кезінде ғана кемиді, сонан соң бастапқыдай болады
1. Электр сыйымдылығы өзгермейді
1. артады
1. Жақындауы кезінде ғана артады, сонан соң бастапқыдай болады
18) Жазық конденсаторды (ε=1)зарядтап одан кейін кернеу көзінен ажыратып тастады Егер конденсатордың астарларының арасын слюдамен (ε=6) толтырсақ, онда конденсатордағы энергия қоры қалай өзгереді?
1. 36 есеге артады
1. 36 есеге кемиді
1. 6 есеге артады
1. 6 есеге кемиді
1. өзгермейді
19) Астарларының ауданы 200 см2 тең жазық конденсаторда дилектрик ретінде слюда (ε=7) қолданылған. Егер конденсатордың сыйымдылығы 8,85∙10-9 Ф құраса, онда оның астарларының ара-қашықтығы неге тең?
A) 1,4∙10-4м
B) 2,8∙10-4м
C) 0,8∙10-4м
D) 0,1∙10-4м
E) 0,14∙10-4м
20) Өрістің қандай да бір нүктесінде орналасқан q=10 нКл нүктелік зарядтың потенциалдық энергиясы W=10 мкДж. Осы нүктедегі өрістің потенциалы қандай?
1. 1 кВ
1. [bookmark: _GoBack]2 кВ
1. 5 кВ
1. 7 кВ
1. 8 кВ
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